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阳江市生态环境局关于阳江市阳东区恒嘉金塑制品有限公司五金塑料制品生产项目环境影响报告表的批复
阳江市阳东区恒嘉金塑制品有限公司：

你公司报批的《阳江市阳东区恒嘉金塑制品有限公司五金塑料制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇那霍工业区霍达三路南边及那金五路西边地段厂房（中心地理坐标：东经112度2分20.129秒，北纬21度54分37.754秒），项目占地面积1600平方米，总建筑面积约1600平方米，主要建设内容包括：1栋一层钢结构的生产车间，设有机加工作业区、清洗区、水磨区、注塑区、装配车间、注塑原料仓库和办公区等。项目建成后主要从事五金塑料制品生产，年产各种规格的五金塑料制品50万件。项目总投资120万元，其中环保投资10万元。

本项目营运期定员25人，均不在厂内食宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作： 

（一）严格落实水污染防治措施。营运期，项目产生的废水主要为注塑设备冷却废水、清洗废水、水磨废水和员工生活污水。（1）项目清洗工序需添加水基清洗剂，产生的清洗废水排放至水磨沉淀池处理后回用于水磨工序，不外排。（2）项目水磨工序产生的水磨废水经沉淀池处理后返回水磨工序循环使用，定期由专业回收公司捞渣处理，不外排。（3）项目注塑工序冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，不添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等辅助剂，冷却水循环使用，定期更换排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。（4）项目产生的生活污水经三级化粪池预处理，达标后排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。项目外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求的两者最严者。

（二）严格落实大气污染防治措施。营运期，项目产生的废气主要是注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃及臭气浓度表征），注塑工序的混料和塑料破碎工序产生的颗粒物。（1）项目注塑车间为密闭正压车间，产生的有机废气通过万向管和集气罩进行收集，引至一套“两级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4的大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值；厂内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排气筒标准及表1新改扩建厂界二级标准值的要求。（2）项目注塑工序混料及产生的塑料边角料、次品的破碎工序均在密闭设备内进行，产生的粉尘以无组织的形式在车间内排放。项目厂界无组织排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。

本项目VOCs排放量应控制在0.203t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.09t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.113t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。营运期，本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；生产过程中产生塑料边角料和不合格品经破碎回收用于生产；产生的废普通包装材料、含水水磨泥、收集到的粉尘、金属边角料、金属碎屑和不及格产品属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；产生的危险废物主要为废活性炭、废润滑油（机油）、废润滑油（机油）桶、分类收集的含油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

                            阳江市生态环境局
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