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阳江市生态环境局关于阳江市阳东佳齐工贸有限公司金属制品表面喷涂处理及金属制品喷涂加工扩建项目环境影响报告表的批复
阳江市阳东佳齐工贸有限公司：

你公司报批的《阳江市阳东佳齐工贸有限公司金属制品表面喷涂处理及金属制品喷涂加工扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区东城镇福兴社区那金三路10号厂房（中心地理坐标：东经112度2分4.002秒，北纬21度54分39.096秒），原项目占地面积3372.9平方米，总建筑面积2250平方米，主要建设内容：1栋三层的厂房，其中首层建筑面积1000平方米，设有冲压车间和危废间等；第二层建筑面积1000平方米，设有包装区和办公区等；第三层建筑面积250平方米，设有仓库和吸塑车间。项目主要生产塑料制品，年产塑料泡1500万个。现企业因生产发展需要，拟在现有厂房内进行扩建，新增五金制品生产和喷涂生产线。主要建设内容：首层为冲压车间、前处理车间和危废间等；第二层设有喷涂车间、包装车间和办公区等；第三层为仓库和吸塑车间。项目建成后原有产能不变，新增烘焙用品年产31万个（其中烤鸡盘11万个、蛋糕盘9万个、曲奇盘11万个）。项目总投资200万元，其中环保投资100万元。

原项目营运期定员20人，均不在厂内食宿。项目年工作330天，每天1班，每班8小时。本扩建项目新增人员10人，均不在厂内食宿，扩建后工作制度不变。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作： 

（一）严格落实水污染防治措施。营运期，项目产生的废水主要为生产的前处理清洗废水（包括除油清洗废水、磷化清洗废水和清洗废水）和员工生活污水。（1）项目前处理清洗废水经“调节+混凝沉淀+碳滤+超滤+RO反渗透膜组”处理后回用于生产，不外排。（2）项目产生的生活污水经三级化粪池预处理，达标后排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。项目外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水标准两者较严值标准。

（二）严格落实大气污染防治措施。营运期，项目产生的废气主要是喷涂粉尘、喷粉后烘干废气（以非甲烷总烃为表征）和天然气燃烧尾气。（1）项目喷粉工序产生的粉尘由喷粉线自带滤芯除尘器收集处理后在喷粉车间内无组织排放。项目颗粒物厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。（2）项目喷粉后的烘干固化工序通过天然气燃烧产生的热气通过吹风机进入烘干房中与工件接触，产生的废气在出件口上方设置集气罩收集，与原项目吸塑工序产生的有机废气（非甲烷总烃）一同经两级活性炭吸附装置处理后经通过15m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值及广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值两者较严者；烟尘、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中干燥炉，窑的二级标准排放限值；SO2、NOX执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9规定的企业边界大气污染物浓度限值。厂内VOCs无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

本扩建项目VOCs排放量应控制在0.008t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.005t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.003t/a以内），所需总量由原项目减排取得；NOx排放量应控制在0.084t/a以内。扩建后项目VOCs总排放量应控制在0.11t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.05t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.06t/a以内）；NOx总排放量应控制在0.084t/a以内。
（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。营运期，本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；产生的废普通包装物、金属边角料和废塑粉属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；产生的危险废物主要为废活性炭、废机油、废机油桶、废液、废水处理设施污泥、废水处理设施浓水、废炭滤活性炭、废反渗透膜、废超滤膜、废化工原料桶、废含油抹布及手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

                            阳江市生态环境局
                                2026年5月25日
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