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阳江市生态环境局关于阳江市阳东区昊智厨业有限公司塑料硅胶制品建设项目环境影响报告表的批复
阳江市阳东区昊智厨业有限公司：

你公司报批的《阳江市阳东区昊智厨业有限公司塑料硅胶制品建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇赤城八路4号厂房（中心地理坐标：东经112度5分15.583秒，北纬21度57分39.736秒），项目占地面积6705.7平方米，总建筑面积13350平方米，主要建设内容包括：1栋三层生产车间，建筑面积11940平方米，其中首层设有硅胶成型、注塑车间、包装车间和原料仓库等；二层设有五金配件车间、装配车间和成品仓库；三层设为成品仓库。1栋四层办公楼，建筑面积810平方米，其中首层为大堂和产品展示厅；二～四层为办公室。1栋四层宿舍楼，建筑面积600平方米。项目建成后主要从事塑料及硅胶制品生产，年产塑料制品1000万件；硅胶制品800万件。项目总投资1200万元，其中环保投资20万元。

本项目营运期定员50人，均不在厂内就餐，其中30人在厂内住宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作： 

（一）严格落实水污染防治措施。营运期，项目产生的废水主要为设备冷却废水和员工生活污水。（1）项目硅胶硫化成型及注塑成型工序冷却方式均为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，不添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等辅助剂，冷却水循环使用，定期更换排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。（2）项目产生的生活污水经三级化粪池预处理，达标后排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。项目外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水标准两者较严值标准。

（二）严格落实大气污染防治措施。营运期，项目产生的废气主要为硅胶硫化、二次硫化和塑料注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃及臭气浓度表征），塑料破碎工序产生的粉尘。（1）项目硅胶硫化和二次硫化车间为密闭正压车间，其中硫化工序产生的有机废气通过集气罩进行收集；二次硫化工序产生的有机废气通过管道与排气口连接进行收集，共同引至一套“两级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值要求；项目注塑车间为密闭正压车间，产生的有机废气通过集气罩进行收集，引至一套“两级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4的大气污染物排放限值要求；项目非甲烷总烃无组织排放厂界执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6现有和新建企业厂界无组织排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值两者较严值；项目非甲烷总烃厂内无组织排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。项目臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排气筒标准及表1新改扩建厂界二级标准值的要求。（2）项目塑料边角料、次品破碎在密闭设备内进行，产生的粉尘以无组织的形式在车间内排放。项目颗粒物厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。

本项目VOCs排放量应控制在0.28t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.13t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.15t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。营运期，本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；生产过程中产生塑料边角料和不合格品经破碎回收用于生产；产生的硅胶边角料及不合格品、废普通包装物和金属边角料属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；产生的危险废物主要为废活性炭、废润滑油、废润滑油桶及分类收集的含油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。
                            阳江市生态环境局
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