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阳江市生态环境局关于阳江市切利利刀具制造有限公司五金刀具生产建设项目生态环境影响报告表的批复

阳江市切利利刀具制造有限公司：

你公司报批的《阳江市切利利刀具制造有限公司五金刀具生产建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇霍达七路南边、金田二路东边地段厂房（中心地理坐标：东经112度02分24.075秒，北纬21度55分19.239秒），占地面积8803.4平方米，总建筑面积9305.6平方米。主要建设内容：1栋三层混凝土结构厂房，占地面积2388平方米，建筑面积7338平方米，其中首层设有水磨、焊接、热处理、冲压、注塑等工序，原料暂存仓库和办公区等；二层设有打激光区、钉刀区、洗刀区、打砂区等工序，半成品暂存仓库和办公区等；三层设为包装区和办公区等。1间一层钢构房，使用面积1848平方米，主要设有包装区、仓库和办公区等。1间一层门卫室，使用面积59.6平方米，用作安保等。1间一层饭堂，使用面积60平方米，为员工食堂。项目建成后主要从事刀具生产，年产各种刀具450万把。项目总投资500万元，其中环保投资50万元。

本项目营运期定员160人，其中10人在厂内就餐，均不在厂内住宿。项目年工作300天，每天2班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作： 

（一）严格落实水污染防治措施。营运期，项目产生的废水主要为间接冷却废水、水磨废水、清洗废水和员工的生活污水。（1）项目注塑工序和高频退火工序的冷却方式均为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，不添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等辅助剂，冷却水循环使用，定期更换排放至水磨工序配套的过滤沉淀池，与水磨废水混合经过滤沉淀处理后回用于水磨工序，不外排。（2）项目清洗工序加入清洗剂和防锈液等，产生的清洗废水排放至水磨工序配套的过滤沉淀池，与水磨废水混合后经过滤沉淀处理后回用于水磨工序，不外排。（3）项目水磨废水经配套的过滤沉淀池处理后循环使用，定期捞渣处理，打捞的水磨泥交由有处理能力的专业公司回收处理，不外排。（4）项目产生的厨房含油废水经油水分离器预处理，其他生活污水经三级化粪池预处理，达标后排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。项目外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求的两者最严者。

（二）严格落实大气污染防治措施。营运期，项目产生的废气主要为注塑、包装缩膜、吸塑及塑料件熔和清洗工序产生的有机废气（以非甲烷总烃及臭气浓度表征），打砂、机加工、注塑工序的混料和塑料破碎工序产生的粉尘，焊接和激光打标工序产生的烟尘，厨房油烟。（1）项目注塑车间为密闭正压车间，产生的有机废气通过万向管和外部集气罩进行收集，引至一套“两级活性炭吸附装置”处理后，通过22m高的排气筒（DA001）排放；项目包装缩膜、吸塑、塑料件熔接和清洗工序产生的有机废气在车间内无组织排放。项目有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值，厂界无组织排放的非甲烷总烃执行表9规定的企业边界大气污染物浓度限值；厂内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排气筒标准及表1新改扩建厂界二级标准值的要求。（2）项目打砂工序在长条形密闭的沉降室设置开口工位，产生的粉尘通过排风管收集后分别通过6条打砂线各自配套的“滤筒除尘器”处理后分别由22m高的排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007）排放；项目机加工工序产生的粉尘在车间内无组织排放；项目焊接工序的方式为激光和氩弧焊接，与激光打标工程产生的烟尘在车间内无组织排放；项目注塑工序混料和塑料边角料、次品的破碎工序均在密闭设备内进行，产生的粉尘以无组织的形式在车间内排放。项目有组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准；厂界无组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值两者较严值。

本项目VOCs排放量应控制在0.0794t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.0353t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.0441t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。营运期，本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；注塑工序的边角料、次品经破碎后回用于注塑工序；产生的废普通包装物、金属边角料、保护膜边角料、水磨泥、废砂轮、废砂带、废钢砂、废清洗剂空桶和除尘系统收集的粉尘属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；产生的危险废物主要为废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、分类收集的含油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

                            阳江市生态环境局
                                2026年8月28日
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