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阳江市生态环境局关于金稳五金科技（阳江）有限公司紧固件制造建设项目（一期）生态环境影响报告表的批复

金稳五金科技（阳江）有限公司：

你公司报批的《金稳五金科技（阳江）有限公司紧固件制造建设项目（一期）生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇平地村委会赤城八路1号（中心地理坐标：东经112度04分69.550秒，北纬21度57分37.105秒），占地面积45079.83平方米，总建筑面积27716.97平方米。主要建设内容：1栋框架结构+钢结构的两层生产车间，占地面积10048平方米，建筑面积15164.16平方米。其中首层设有原料仓库、冷墩车间、机加工车间、搓牙车间；二层设有注塑车间和家用五金制品的装配车间、包装车间、成品仓库等。1栋框架结构四层办公楼，占地面积2042.28平方米，建筑面积8323.98平方米，主要用作日常办公。1栋框架结构七层宿舍楼，占地面积680.89平方米，建筑面积4228.83平方米，主要用作员工生活区，其中首层设有食堂和厨房。项目建成后主要年产汽车零部件及配件560万件，家用五金配件15万件，精密紧固件20万件。项目总投资10500万元，其中环保投资220万元。

本项目营运期定员200人，均不在厂内食宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作： 

（一）严格落实水污染防治措施。营运期，项目产生的废水主要为设备间接冷却废水和员工的生活污水。（1）项目注塑工序的冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，不添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等辅助剂，冷却水循环使用，定期更换的冷却水排入市政管网。（2）项目产生的厨房含油污水经隔油隔渣池预处理，其他生活污水经三级化粪池预处理，达标后排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。项目外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求的两者最严者。

（二）严格落实大气污染防治措施。营运期，项目产生的废气主要为注塑成型工序产生的有机废气（以非甲烷总烃及臭气浓度表征），数控加工工序、冷镦和搓牙工序产生的废气（以非甲烷总烃及颗粒物表征），喷砂工序、冷镦工序、搓牙工序、打磨工序、抛光工序、数控加工工序、焊接工序、注塑工序的混料和塑料破碎工序产生的粉尘，厨房烹饪产生的油烟。（1）项目注塑车间为密闭正压车间，产生的有机废气通过万向管和集气罩收集，引至一套“两级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA001）排放，项目注塑工序有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值。（2）项目紧固件冷镦和搓牙工序车间为密闭正压车间，产生的废气通过万向管和集气罩收集，引至一套静电油烟净化器处理后，通过15m高的排气筒（DA003）排放，项目紧固件冷镦和搓牙工序有组织排放的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44_2367—2022）表1挥发性有机物排放限值；有组织排放的颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。（3）项目喷砂工序采用的设备为全封闭设备，通过设置通风管收集粉尘，引至一套布袋除尘器装置处理后通过15米高排气筒（DA002）排放，有组织排放的颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。（4）厨房烹饪产生的油烟经专用油烟净化器处理后通过烟道引至食堂楼顶排气筒（DA004）排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型规模标准要求。（5）项目数控车床为密闭式电脑数控作业设备，产生的废气经设备自带的静电油烟净化器处理后在车间内无组织排放；项目打磨、抛光工序为零散作业，产生的粉尘通过工位旁设置的移动式冲滤筒除尘器处理后在车间内排放；项目拉丝加工工序采用移动砂带机进行抛光，产生的粉尘经移动式脉冲滤筒除尘器处理后在车间内无组织排放；项目焊接工序产生的焊接烟尘通过集气罩收集后经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放；项目注塑工序混料和塑料边角料、次品的破碎工序均在密闭设备内进行，产生的粉尘以无组织的形式在车间内排放。项目厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9规定的企业边界大气污染物浓度限值；厂界无组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值两者较严值。厂内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。（6）项目臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排气筒标准及表1新改扩建厂界二级标准值的要求。

本项目VOCs排放量应控制在0.165t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.072t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.093t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。营运期，本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；注塑工序的边角料、次品经破碎后回用于注塑工序；产生的废普通包装物、金属边角料、收集的粉尘、金属碎屑和不及格产品属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；产生的危险废物主要为废活性炭、废润滑油、废切削液桶、废润滑油桶、分类收集的含油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

                            阳江市生态环境局
                                2026年9月18日
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