阳环（东）河口审〔2026〕2号
阳江市生态环境局关于同意设置阳东区大八镇污水处理厂入河排污口的决定书

阳江市阳东区住房和城乡建设局：
你公司于2026年8月28日向我部门提出了阳东区大八镇污水处理厂入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意阳东区大八镇污水处理厂入河排污口设置决定如下：

	入河排污口类型
	(工矿企业入河排污口
(工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
(城镇污水处理厂入河排污口
(其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	阳东区大八镇污水处理厂吉水村东南158米入河排污口

	入河排污口编码
	HF-441704-0008-SH-08

	设置类型
	(新设  (改设  (扩大  

	责任主体基本情况

	责任主体名称：阳江市阳东区住房和城乡建设局

	详细地址
	广东 省 阳江 市 阳东 区 东城 镇 湖滨西路11号 

	统一社会信用代码
	1144172356826******

	法定代表人及联系电话
	姓名：***        联系电话：***********                

	行业类别
	C46水的生产和供应业 4620污水处理及其再生利用

	排污许可证或排污登记编号
	无

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域： 广东 省  阳江  市 阳东 区 大八  镇 吉水 村 吉龙坑(原镇人工地区域)东北侧的排水渠右岸   

	
	排入水体名称：吉水河和大八河

	
	所在流域：粤桂琼沿海诸河水系

	
	经度：111.961689°E      纬度：22.061473°N

	污水排放方式
	(连续 

(间歇
	入河
方式
	(明渠  (管道
(泵站  (涵闸
(箱涵  (其他：_______

	是否共用
	(是
(否
	
	

	入河排污口截面信息
	(圆形截面：d= 0.6 m，S= 0.2826m2

	
	(方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	(其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（__月至__月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项）

	COD
	40
	109.5
	43.8
	3000
	0.12

	NH3-N
	5
	
	5.475
	
	0.03

	TN
	15
	
	16.425
	
	0.045

	TP
	0.5
	
	0.5475
	
	0.0015

	（其他重点污染物）
	
	
	
	
	

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的责任主体等信息应以(标识牌(/二维码/(显示屏(____/___等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
该入河排污口对应的责任主体阳江市阳东区住房和城乡建设局应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：设置足够容积的事故池，设置雨水排设置口截断阀、配备相关环境风险应急物资等。

	水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：按照《入河排污口监督管理办法》及排污许可证等相关要求对进水、出水进行监测、定期巡查维护排污通道、口门以及附属设施等，发现他人借道排污等情形的，应当立即向所在地生态环境主管部门报告并留存证据。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：
/

	其他需要注意的事项：

（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。

（二）入河排污口污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）一级A标准及《广东省污水综合排放标准》（DB4426-2001）第二时段一级标准较严者。

（三）入河排污口位置、排放方式和建设方案发生变化的，或入河废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、排放总量方式变化的，应重新办理入河排污口设置行政许可手续。

（四）其他未尽事宜，以有关法律法规为准。


阳江市生态环境局
 2026年9 月20 日


