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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阳江市宏锦科技有限公司硅橡胶生产建设项目

	项目代码
	2607-441704-15-01-480659

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	广东省阳江市阳东区东城镇那金四路75号

	地理坐标
	东经112度01分48.806秒，北纬21度54分59.173秒

	国民经济

行业类别
	C2912橡胶板、管、带制造
	建设项目

行业类别
	“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“52橡胶制品业291”的“其他”

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	阳江市阳东区发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	20.0
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	2194

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《广东阳东经济开发区总体规划（2006-2020）》。

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《广东阳东经济开发区环境影响报告书》；
召集审查机关：广东省环境保护厅（现更名为广东省生态环境厅）；
审查文件名称及文号：《关于广东阳东经济开发区环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2012〕172号）。

规划环评文件名称：《广东阳东经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》（2021年7月12日上报广东省生态环境厅备案）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《广东阳东经济开发区总体规划（2006-2020）》的相符性分析
根据《广东阳东经济开发区总体规划（2006-2020）》规定，广东阳东经济开发区前身为2006年经省政府批准设立的阳东民营科技园，分为两个区块，区块一（东城片区）位于东城镇、北惯镇，东至飞鹅山、狗山、崩坑山，南至沿海高速公路、那味阁村背，西至东莺新村，北至法王山、合岗村；东城片区重点发展五金机械、电子电器、海产品深加工及健康食品。区块二（万象片区）位于北惯镇，东至合山高速公路入口，南至黄屋寨村背，牛脯埔垌，西至北惯砖厂、三北公路，北至金鑫砖厂、大塘村前；万象片区主要发展五金、新材料、电子电器、装备制造等产业。由于后来规划的广东阳东经济开发区区块二（万象片区）大部分占地范围与万象转移园重叠，因此有部分地区属于两者重叠区。
本项目位于阳江市阳东区东城镇那金四路75号，隶属于广东阳东经济开发区区块一（东城片区）。本项目属于硅橡胶生产项目，符合区块一中重点发展企业，因此，本项目建设符合《广东阳东经济开发区总体规划（2006-2020）》的相关要求。
2、与《广东阳东经济开发区环境影响报告书》、《关于广东阳东经济开发区环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2012〕172号）、《广东阳东经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》的相符性分析
“广东阳东经济开发区”于2006年8月经国家发改委核准，是阳江市通过国家审核公告的三个开发区之一，范围主要包括万象产业转移园、城区工业园、那霍工业区，以及东城、北惯的工业开发区，共1560公顷。阳东区的工业项目应集中布局在阳东经济开发区，以便充分发挥专业工业区的优势。1、开发区东城片区包括一个片区配套服务中心和六个产业组团的结构。（1）一个片区配套服务中心，即东城片区服务中心，主要安排一些居住、商业设施，服务开发区东城片中北部地区。（2）六个产业组团如下：五金刀剪产业组团：沿325国道布置，发挥现有产业基地优势，优化提升五金刀剪产业。电子电器产业组团：沿裕园一路-霍达五路布置，发挥纳谷科技园的龙头作用，带动和扩大电子电器产业的发展。纺织服装产业组团：规划布置在创新路以南、沿海高速公路以西地带。发挥靠近城区的劳动力资源密集优势，布置纺织服装产业。制鞋、塑料、玩具、工艺品产业组团：规划安排在东城片区的西北部。以承接珠三角部分转移产业为主。考虑这些产业具有一定的关联性和污染性，且需要的劳动力也较多，故将其安排在相对独立地段而又离城区不远的位置。生物制药产业组团：规划布置在沿海高速公路以东、霍达五路以北的地段。食品产业组团：生物制药产业组团的东面。以喜之郎果冻布丁产业基地为核心，打造食品产业基地。2、开发区万象片区包括一个片区配套服务中心和四个产业组团。（1）一个片区配套服务中心，即万象片区服务中心，位于兴平三路与赤城五路交汇区域，集中安排商业、医院、文化体育等公共服务设施和居住用地，服务开发区的东部片区。（2）四个产业组团如下：机械装备、汽车配件产业组团：位于万象片西部。发挥土地资源优势和成本优势，以配套广佛机械、广州汽车、江门摩托车等产业为主，建设机械装备、汽车配件产业组团，提升阳东工业发展层次。新材料产业组团：位于万象片区中部。主要发展包括环保材料、高性能金属、复合材料、精细化工等新型材料产业。家具产业组团：发挥阳江地区的木材资源优势和靠近广佛地区的市场优势，打造珠三角相关家具企业第二工厂聚集地。五金制品产业组团：规划整合平地村预留工业发展用地，集中发展五金制品业，以配套开发区和区域的其他产业。

本项目选址位于阳江市阳东区东城镇那金四路75号，隶属于广东阳东经济开发区区块一（东城片区），属于硅橡胶生产，属于广东阳东经济开发区允许产业，本项目建设符合《广东阳东经济开发区环境影响报告书》、《关于广东阳东经济开发区环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2012〕172号）、《广东阳东经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》相关要求。


10.3.5当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测

	并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。

	本项目有机废气配套“两级活性炭吸附装置”废气处理设施，处理效率为80%。本项目处理后的废气经15m高排气筒排放，控制排放速率，能做到稳定达标排放。本项目废气排放严格执行监测控制要求。

	相符



	6、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析

表1-3与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》相关要求对照一览表

《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》“六、橡胶和塑料制品业VOCs治理指引”

本项目情况

相符性

（一）VOCs物料储存

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

本项目使用VOCs为块状或液态，采用封闭的包装袋或桶存放在封闭的室内空间。包装袋或桶在非取用状态时进行封口，保持密闭。贮存物料的场所，门窗及其他开口(孔)部位随时保持关闭状态

相符

（二）VOCs物料转移和输送

粉状、粒状VOCs物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。

本项目使用VOCs为块状或液态，采用封闭的包装袋或桶进行物料转移。

相符

（三）工艺过程

粉状、粒状VOCs物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。

在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

本项目使用VOCs为块状或液态，混炼捏合等生产工艺采用密闭设备操作，产生的废气经管道直连收集排至VOCs废气收集处理系统。
相符

（四）非正常排放

载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。

本项目装载和使用VOCs物料的设备，在开停工（车）、检维修和清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装。真空捏合机等安装有废气收集系统，退料过程或清洗及吹扫过程中启动废气收集设施，排气排至VOCs废气收集处理系统。

相符

（五）废气收集

采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。

废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。

本项目在每台真空捏合机等采用管道直连收集废气方式，设计的风速不低于0.3m/s，废气收集系统的输送管道应密闭并处于负压状态。

相符

（六）排放水平

橡胶制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度和厂界浓度不高于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）第II时段排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设末端治污设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。
本项目有机废气排气筒排放浓度和厂界浓度不高于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）相应的排放标准。本项目在生产过程中将正常运行废气治理设施，确保厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。

相符

（七）治理设施设计与运行管理

吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。

VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施

本项目采用活性炭吸附法对产生有机废气的工序进行收集处理，选用的吸附物为颗粒状活性炭，定期更换。本项目生产过程中，做到VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

相符

（八）管理台账

建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。

建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。

建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。

台账保存期限不少于3年。

本项目在生产过程中建立VOCs使用管理台账，记录含VOCs原辅材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。建立废气处理设施运行台账，记录废气处理设施进出口的监测数据、废气收集与处理设施关键参数、活性炭购买和处理记录。建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目纳入登记管理排污单位，运行期间，VOCs使用管理台账、废气处理设施运行台账不少于3年，危废台账不少于10年。

相符

（九）自行监测

橡胶制品行业重点排污单位：
a）轮胎制品制造、橡胶板、管、带制品制造、橡胶零件制品、运动场地使用塑胶制品和其他橡胶制品制造每半年1次；
b）厂界每半年1次。
橡胶制品行业简化管理排污单位：
a）轮胎制品制造、橡胶板、管、带制品制造、橡胶零件制品、运动场地使用塑胶制品和其他橡胶制品制造每年1次；
b）厂界每年1次。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目纳入登记管理排污单位。参照《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目是非重点排污单位，属于其他橡胶制品制造，非甲烷总烃每半年监测一次，颗粒物、臭气浓度每年监测一次。

相符

（十）危废管理

工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。

本项目产生的废活性炭按要求贮存在危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位处置。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭，贮存在固废暂存间，定期交由专业公司处理。

相符

（十一）建设项目VOCs总量管理

新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。

新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。

本项目为新建项目，执行总量替代制度，VOCs总量指标来源于阳江市生态环境局阳东分局VOCs总量分配指标。VOCs基准排放量计算执行《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》

相符

7、与《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》（粤环函〔2023〕45号）的相符性分析

根据《广东省生态环境厅等11部门关于印发〈广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤环函〔2023〕45号）规定，（二）强化固定源VOCs减排。10．其他涉VOCs排放行业控制。工作目标：以工业涂装、橡胶塑料制品等行业为重点，开展涉VOCs企业达标治理，强化源头、无组织、末端全流程治理。工作要求：加快推进工程机械、钢结构、船舶制造等行业低VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》、《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4号）要求，无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。12．涉VOCs原辅材料生产使用。工作目标：加大VOCs原辅材料质量达标监管力度。工作要求：严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准；依法查处生产、销售VOCs含量不符合质量标准或者要求的原材料和产品的行为；增加对使用环节的检测与监管，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、使用企业，依法追究责任。

本项目产生有机废气的工序是混炼捏合等工序，使用的涉VOCs原辅材料质量符合达标监管要求，混炼捏合生产过程中产生的有机废气经管道直连收集后由抽风系统引出，收集效率取值为90%，有机废气处理采用“两级活性炭吸附装置”处理工艺，处理效率为80%，废气处理后经15m高排气筒达标排放。因此，本项目符合《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》中的相关要求。

8、与《广东省空气质量持续改善行动方案》（粤府〔2024〕85号）相符性分析

根据《广东省空气质量持续改善行动方案》（粤府〔2024〕85号）规定，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。加快推进生态环境分区管控成果在“两高一低”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建高耗能项目达到高耗能行业重点领域能效标杆水平。重点区域（清远市除外）建设项目实施VOCs两倍削减量替代和NOx等量替代，其他区域建设项目原则上实施VOCs和NOx等量替代。

本项目使用的原辅材料属于低VOCs原料，在生产过程中有少量VOCs产生，可满足要求。因此本项目符合《广东省空气质量持续改善行动方案》（粤府〔2024〕85号）要求。

9、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号）相符性分析

根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号）规定，在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。

本项目从事硅橡胶生产，本项目使用的原辅材料属于低VOCs原料，不涉及涂装、胶粘工序，符合源头、过程和末端的VOCs全过程控制技术规范，含VOCs原辅材料使用过程中产生少量有机废气，本项目混炼捏合等生产工序产生的有机废气收集后经“两级活性炭吸附装置”处理，处理后引至15m高的排气筒排放，满足相应的排放标准。因此，本项目符合《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号）规划的要求。

10、与《阳江市生态环境保护“十四五”规划》（阳府〔2022〕14号）相符性分析

根据《阳江市生态环境保护“十四五”规划》（阳府〔2022〕14号）规定，大力推进VOCs源头控制和重点行业深度治理。推动重点监管企业实施新一轮“一企一策”深化治理，加快推进工业涂装、化工以及油品储运销等重点领域VOCs减排，大力推进低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料源头替代，对VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，加强过程管控和末端排放在线监测等实用管控手段应用，全面提升VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。推行含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，加强储罐、装卸、设备管线组件、污水处理厂等通用设施污染源管理，全面加强无组织排放控制。加强工业企业生产季节性调控力度，在夏秋季等臭氧污染易发时段实施限产或停产的错峰生产。重点推进钢铁、化工、有色金属等行业企业开展清洁生产审核，将VOCs省级、市级重点监管企业纳入清洁生产审核范围，对已实施清洁生产审核企业建立长效管理机制。

本项目从事硅橡胶生产，位于工业园区内，本项目对产生有机废气的混炼捏合等生产工艺严格落实VOCs源头控制规范，不属于污染严重的化工、印染项目。本项目含VOCs原辅材料，使用过程中产生少量有机废气，产生的有机废气收集后经“两级活性炭吸附装置”处理，处理后引至15m高的排气筒排放，满足相应的排放标准。在生产过程中，将积极配合实施限产或停产的错峰生产要求。因此，本项目符合《阳江市生态环境保护“十四五”规划》规划的要求。

11、与《阳江市阳东区生态环境保护“十四五”规划》（东府〔2024〕1号）相符性分析

根据《阳江市阳东区生态环境保护“十四五”规划》（东府〔2024〕1号）规定，推进挥发性有机物（VOCs）深度治理。落实涉VOCs排放企业分级和清单化管理，并动态更新本地区涉VOCs重点企业分级管理台账。依据省涉VOCs重点行业指引，实施新一轮“一企一策”深度治理，全面推进阳东区VOCs重点监管企业销号式综合整治（第二批），推动涉VOCs排放企业制定并实施挥发性有机物深度治理手册，加强重点企业日常监督和“散乱污”企业后续监管。大力推进低VOCs含量原辅材料和产品源头替代，落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。强化对企业涉挥VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造，加强过程管控和末端排放在线监测等实用管控手段应用，鼓励企业主动开展涉及VOCs物料环节的自查，指导企业使用一次性活性炭吸附治理技术等适宜高效的治理技术，淘汰光氧化、光催化和低温等离子等低效落后的治理设施，推行活性炭厂内脱附和专用移动车上门脱附，引导建设活性炭集中处理中心、溶剂回收中心，推动家具、干洗、汽车配件生产、汽车维修业等典型行业建设共性工厂或共享喷涂车间，全面提升VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。

本项目对产生有机废气的注塑和硅胶生产工艺严格落实VOCs源头控制规范，本项目含VOCs原辅材料，使用过程中产生少量有机废气，产生的有机废气收集后经“两级活性炭”处理，处理后引至15m高的排气筒排放，满足相应的排放标准。本项目采取的有机废气处理措施不属于低效落后的治理设施。因此，本项目符合《阳江市阳东区生态环境保护“十四五”规划》（东府〔2024〕1号）规划的要求。


	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	（一）本项目的由来

阳江市宏锦科技有限公司（以下简称“建设单位”）（统一社会信用代码：91441702MAECWNPN8Y）投资200万元租用阳江市阳东区东城镇那金四路75号建设阳江市宏锦科技有限公司硅橡胶生产建设项目（以下简称“本项目”）。本项目总占地面积2194平方米，建筑面积2194平方米，包含1栋1层厂房。本项目主要从事硅橡胶产品生产，年产硅橡胶3500吨。本项目环评类别判定见表2-1所示。

表2-1本项目行业判定表

行业分类

项目的情况

《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订）

本项目主要从事硅橡胶产品生产，属于未硫化复合橡胶，行业类别为C2912橡胶板、管、带制造
C制造业
大类

中类

小类

29橡胶和塑料制品业
291橡胶制品业
2912橡胶板、管、带制造
《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行）

本项目主要从事硅橡胶产品生产，不涉及轮胎及再生橡胶制造。根据环评类别，应编制环境影响报告表

“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“52橡胶制品业291”

报告书

报告表

登记表

轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外）
其他
/

根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起施行）、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、生态环境部文件《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行）中有关规定的要求，本项目需编制环境影响报告表。建设单位委托本公司承担本项目的环境影响评价工作，编制单位接受任务后即组织有关人员进行现场踏勘、区域环境现状调查和基础资料收集，并对建设项目的建设内容和排污状况进行了深入分析，在此基础上按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策等有关规定及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了《阳江市宏锦科技有限公司硅橡胶生产建设项目环境影响报告表》，由建设单位报请当地生态环境部门审批。
（二）本项目概况
1、本项目建筑情况
本项目位于阳江市阳东区东城镇那金四路75号，包含1栋1层厂房，本项目的建筑情况见表2-2所示。

表2-2本项目建筑情况一览表

序号

建筑物名称
层数
高度（m）
基底面积（m2）
建筑面积（m2）
结构形式
使用性质
1
厂房
1层
8
2194
2194
框架结构
生产、仓储、办公等
2、本项目基本情况

项目名称：阳江市宏锦科技有限公司硅橡胶生产建设项目；
建设单位：阳江市宏锦科技有限公司；
建设地点：阳江市阳东区东城镇那金四路75号；
建设性质：新建；

总投资额：200万元，其中环保投资20万元；

工作时数：实行3班制，每班工作8小时，年运行300天，年生产时数7200小时；

职工人数：本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿；
建设规模：年产硅橡胶3500吨。

3、本项目地理位置及周边环境概况

本项目位于阳江市阳东区东城镇那金四路75号。本项目周围以道路、工业企业为主。本项目东北面为隔空地、那金四路55m为广东盛雄科技有限公司，东南面为其他厂房，西南面为其他厂房，西北面为其他厂房、空地。厂界外50米范围内无声环境保护目标。本项目地理位置详见附图1，本项目四至卫星图详见附图2，本项目厂界外500米环境保护目标图详见附图4。

（三）本项目工程组成

本项目主体工程配套有辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等，工程组成见表2-3所示。

表2-3本项目工程组成一览表

类别

序号

工程名称

具体内容

主体工程

1

过滤区
位于厂房内西侧，建筑面积120m2，设有过滤、包装等工序。

2

捏合区
位于厂房内西侧，建筑面积180m2，设有投料、捏合等工序。
3
测试房
位于厂房内东侧，建筑面积60m2，用于产品的软硬度物理测试等。
公用工程

4
给水工程

市政供水，本项目用水主要为生产和生活用水。

5
排水工程

雨污分流。

①本项目冷却系统定期排水排放至市政污水管网，纳入广东阳东经济开发区污水处理厂处理。
②本项目生活污水经三级化粪池预处理后排放至市政污水管网，纳入广东阳东经济开发区污水处理厂处理。

6
供电工程

市政电网供给。

储运工程

7
原料区
位于厂房内东侧，建筑面积250m2，主要用于原料的存放。

8
产品区
位于厂房内南侧，建筑面积300m2，主要用于产品的存放。
辅助工程

9
杂物房
设有两个，分别位于厂房内西侧、北侧，建筑面积分别为100m2、400m2，用于包装材料等物体的存放。
10
办公室
位于厂房内东南侧，建筑面积50m2，
环保工程

11
废水

生产废水

冷却用水循环使用，定期补充新鲜水，定期更换排水，接入市政污水管网输送至广东阳东经济开发区污水处理厂集中处理。

12
生活污水

本项目生活污水经三级化粪池预处理后接入市政污水管网输送至广东阳东经济开发区污水处理厂集中处理。

13
废气

投料粉尘，混炼捏合工序产生的粉尘、有机废气、臭气浓度
投料粉尘通过半密闭柜收集后进入“设备自带滤芯除尘器”处理，混炼捏合工序产生的粉尘、有机废气、臭气浓度通过管道直连收集后进入“自带布袋+两级活性炭吸附装置”处理后一同通过1根15m高的排气筒（DA001）高空排放。

14
噪声防治

减振、降噪、隔声等。

15
固废

一般工业固废处理处置
由相关专业回收公司收集处置，设有临时存放一般工业固废区，位于厂房内东北侧，占地均约20m2。

16
危险废物处理处置
委托有危废资质的单位收集处置，设有临时存放危险废物暂存间1间，位于厂房内东北侧，占地约10m2。

17
生活垃圾处理
经垃圾桶收集后统一交由环卫部门处理。
（四）产品方案

本项目产品方案见表2-4所示。

表2-4本项目产品产能方案一览表

序号

产品名称

规格
年产量

产品照片
1

硅橡胶
块状
3500吨
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（五）主要原辅材料

本项目主要原辅材料见表2-5所示，原辅材料的理化性质见表2-6所示。

表2-5本项目主要原辅材料一览表

序号

原辅材料名称

年用量

状态

包装方式

最大储存量

储存位置

使用工序
1

硅橡胶半成品
2600吨
块状
20kg/袋
100吨
原料区
投料、捏合密炼、过滤 
2

白炭黑
900吨
粉末
15kg/袋
50吨
3

羟基硅油
25吨
液体
1吨/桶
5吨
表2-6本项目主要原辅材料理化性质一览表

序号

原料

理化性质

1

硅橡胶半成品
甲基乙烯基硅橡胶，又称高温硫化硅橡胶、生胶。分子式：C2H3[Si(CH3)2O]n[Si(CH3)(C2H3)O]mC2H3。甲基乙烯基硅橡胶简称乙烯基硅橡胶，是由二甲基硅氧烷与少量乙烯基硅氧烷共聚而成，乙烯基含量小于0.05%。少量不饱和乙烯基的引入使它的硫化工艺及成品性能，特别是耐热老化性和高温抗压缩变形有很大改进。甲基乙烯基硅氧烷单元的含量对硫化作用和硫化胶耐热性有很大影响，含量过少则作用不显著，含量过大会降低硫化胶的耐热性，分解温度＞300℃。

2

白炭黑
白炭黑是白色粉末状X射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质，其组成可用SiO2·nH2O表示，其中 nH2O 是以表面羟基的形式存在。能溶于苛性 碱和氢氟酸，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性，分解温度＞1800℃。

3

羟基硅油
又称二甲基羟基硅油，主要类型为羟基硅油、含氢硅油、甲氧基硅油，三者根据客户需求的产品按不同比例使用，结构式为HO[(CH3)2SiO]nH。这种硅油无色透明，无味、无臭。溶于四氯化碳、苯、氯仿、乙醚、甲苯等有机溶剂，不溶于水和乙醇，低黏度的羟基硅油在水中有一定的溶解度。二甲基羟基硅油广泛用作硅橡胶 

加工时的结构控制剂，它能有效地控制混炼胶与白炭黑之间的结构化作用，改善硅橡胶加工性能，延长胶料的存放期。pH值6-7，沸点＞150℃，闪点（闭杯）＞100℃，自燃温度＞300℃，相对密度（水=1）0.98-1.01，分解温度＞350℃。

（六）主要设备

本项目主要设备见表2-7所示。

表2-7主要设备一览表

序号

设备名称
规格

数量
使用工序

用能

放置位置

1

真空捏合机
2800L
1台
混炼捏合
电能
捏合区
2

自动上料机
定制
1台
投料
电能
捏合区
3

橡胶滤胶机
150
1台
过滤
电能

过滤区
4

冷却塔
循环水量50m3/h
1台
提供间接冷却水
电能

过滤区
5
空压机

螺杆式
1台
提供压缩空气，用于上料、混炼捏合等
电能
捏合区
6
软硬度检测仪
LX-A
5台
产品测试
电能
测试房
（七）公用工程

1、给排水

本项目用水由市政自来水管网供给，主要用水为生活用水和生产用水，生产用水主要为冷却用水。本项目属于广东阳东经济开发区污水处理厂纳污范围。本项目生活污水经三级化粪池预处理后和冷却系统定期排水通过市政污水管网进入广东阳东经济开发区污水处理厂作后续处理。

（1）生活给排水

本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿，年工作300天。本项目按照广东省地方标准《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中的国家行政机构（922）—办公楼“无食堂和浴室”，用水量为28m3/（人·a）计算，则本项目生活用水0.933m3/d，280m3/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》城镇生活源水污染物产生系数的核算方法，城镇生活污水产生量根据城镇生活用水量和折污系数计算，折污系数为0.8~0.9。其中，人均日生活用水量≤150升/人天时，折污系数取0.8；人均日生活用水量≥250升/人天时，取0.9；人均日生活用水量介于150升/人天和250升/人天间时，采用插值法确定。本项目生活用水总量为280m3/a，人均日生活用水量约为93.3升/人天，折污系数取0.8，即本项目生活污水按用水量的80%计，因此生活污水排放量0.747m3/d，224m3/a。生活污水经三级化粪池预处理后通过污水管网进入广东阳东经济开发区污水处理厂作后续处理。

（2）生产给排水

1）冷却水
本项目在混炼捏合、过滤中硅胶材料与设备摩擦产生热量，为了防止热量聚集导致硅橡胶温度升高影响品质，本项目采用间接冷却方式冷却物料，冷却用水为普通自来水，无需添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂、冷却剂等辅助剂。冷却水的作用是确保物料保持在工艺要求的温度范围内，以避免因温度过高导致原料分解、焦烧或变形等。该冷却用水通过1台容积为6m³的冷却塔循环使用，循环水量为50m³/h。由于在循环过程中少量水因受热等因素损失，需定期补充冷却水。

根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），开式冷却塔蒸发损失水量计算公式如下：
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式中：Qe—蒸发水分（m3/h）；
Qr—循环冷却水量（m3/h），本项目冷却塔设计循环水量为50m3/h；

k—蒸发损失系数（1/℃），根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T500S0-2017）表5.0.6，环境温度为25℃时，利用内插法计算k值为0.00145；

△t—循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），本项目取10℃。

表2-8《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T500S0-2017）表5.0.6

大气温度（℃）

-10

0

10

20

30

40

K（1/℃）

0.0008

0.0010

0.0012

0.0014

0.0015

0.0016

根据以上公式计算可知，其蒸发水量为0.725m3/h。按每天工作24小时，年工作300天计，水量损耗约为5220m3/a，年循环水量为360000m3/a，冷却塔每两个月更换一次冷却循环水，每年更换6次，冷却水更换量按水槽容积的75%计，则每次更换冷却水量为4.5m3，年更换冷却水量约为27m3/a，因此冷却塔总用水量为5247m3/a。
综合上述，本项目生活用水量0.933m3/d，280m3/a；冷却用水量17.49m3/d，5247m3/a，本项目总用水量18.423m3/d，5527m3/a。本项目外排废水为生活污水0.747m3/d，224m3/a和冷水机更换水0.09m3/d，27m3/a，排水总量为0.837m3/d，251m3/a。本项目生活污水经三级化粪池预处理后和冷却系统定期更换排水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求两者较严值通过市政污水管网进入广东阳东经济开发区污水处理厂作后续处理。
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图2-1本项目水平衡图（t/a）

2、供电情况

本项目用电由市政供电网提供，年用电量100万kW•h。

3、能耗水耗情况

表2-9能耗水耗一览表
序号

名称

用量

用途

来源

1

水

280m3/a

生活

市政供水

5247m3/a

生产

2

电

100万kW•h/a

生产、生活

市政供电

（八）工作制度及定员

本项目劳动员工10人，均不在厂内食宿，年工作时间为300天，每天3班制，每班工作8小时，年工作7200小时。

（九）平面布局合理性分析

本项目位于阳江市阳东区东城镇那金四路75号，包含1栋1层厂房。厂房功能分区明确，设有捏合区、过滤区、产品区、原料区、测试房、办公室等。厂区内各区域分布明确，呈流水线型生产，能够提高生产效率，节约时间成本，基本符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012），综上所述，企业厂区总平面布置功能分区明确，结合企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件进行布置，平面布局较为合理。具体见附图5所示。



	工艺流程和产排污环节
	（一）生产工艺流程

本项目生产固体硅橡胶，本项目具体工艺流程及产污环节见图2-2所示。
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图2-2本项目生产工艺及产污流程图
工艺说明：

（1）投料：按照客户所需的硅橡胶的产品要求，将生胶、硅油、白炭黑等原料按比例投加。捏合机开启仓门，生胶为块状通过叉车、硅油为液体通过人工使用勺子倒入捏合机的料槽中，硅油有挥发性有机物产生，关闭仓门后再通过自动上料机投加白炭黑，白炭黑为粉末状通过人工倒入自动上料机的料斗后再利用管道螺旋提升至真空捏合机配套的料斗中，上料过程全程密闭，仅在白炭黑下料到捏合机的料槽过程会有落差而产生粉尘，通过捏合机的排气口排出，同时白炭黑人工倒料进入自动上料机的料斗过程中会有粉尘产生，但是自动上料过程基本无逸散的粉尘。此工序会产生粉尘、有机废气、设备运行噪声。
（2）混炼捏合：混炼捏合采用真空捏合机完成。投料完毕后，关闭进料口，通过转子、一对互相配合和旋转的叶片（通常呈Z形）机械拌合作用产生复杂的流动方式和高剪切力，使各种原料完全、均匀地分散在胶体中。混炼过程不会膨胀，是一个物理搅拌的过程，物料混炼成团后，通过顶部抽真空装置抽真空，将硅胶团里面的空气抽干净。物料自动从捏合机排料口排出，完成一个加工周期。每批次产品混炼时间为2h-3h（混炼转速10-32rad/min）。项目混炼过程不需加热，在常温下进行，硅橡胶原料与各种配合剂在机械力等作用力下进行混合而摩擦生热，需要通过循环冷却水进行间接冷却，保持操作温度在130℃-150℃。本项目捏合机为密闭式的设备，虽有液体硅油加入浸润，但由于白炭黑为粉末状，故在混炼捏合时物料翻滚过程会产生粉尘，捏合过程摩擦升温会有少量的挥发性有机物产生，同时该工序会产生噪声和冷却水。混炼捏合过程就其本质来说，是配合剂在生胶中均匀分散的过程，配合剂呈分散相，生胶呈连续相。在混炼捏合过程中，硅橡胶分子结构、分子量大小及其分布、配合剂聚集状态均发生变化，通过混炼，硅橡胶与配合剂起了物理作用，形成了新的结构。此工序会产生有机废气、恶臭、粉尘、冷却水、设备运行噪声。

（3）过滤：使用橡胶滤胶机对混炼捏合的固体硅胶进行过滤，在物理外力作用下，使原料通过设备安装的80-200目的不锈钢滤网，目的除去材料当中未被混炼捏合细腻的部分颗粒状材料及其它杂质，含杂质的胶料降级销售给对外观要求不高的客户使用。滤胶过程在常温下工作，不进行加热，且设备内有循环冷却水对物料进行间接冷却吸收过滤摩擦产生的热，滤胶过程温度低于40℃，在该温度条件下硅胶原料不会发生分解，且原辅料不含挥发性有机溶剂，不会产生有机废气。此工序会产生冷却水、设备运行噪声。
（4）测试：将橡胶试样平整放置于检测台，使用硬度计垂直压入试样表面静置读数完成硬度检测，测试仅物理检测，检测过程基本无污染物产生。此工序会产生少量不合格品。
（5）包装入库：本项目产品使用塑料袋、纸箱进行外包装，最后送入仓库储存待出货。此工序会产生废包装材料。

（二）产污环节

本项目生产过程主要产生的污染物如下表所示。

表2-10项目产污环节一览表

阶段

污染物

污染来源

污染物
污染因子
环保治理
营运期

废气

混炼捏合
有机废气、恶臭
非甲烷总烃、臭气浓度

投料粉尘通过半密闭柜收集后进入“设备自带滤芯除尘器”处理，混炼捏合工序产生的粉尘、有机废气、臭气浓度通过管道直连收集后进入“自带布袋+两级活性炭吸附装置”处理后一同通过1根15m高的排气筒（DA001）排放
投料、混炼捏合
粉尘
颗粒物
废水

员工办公生活

员工办公生活污水

CODCr、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷
经三级化粪池预处理后排放至市政污水管网，纳入广东阳东经济开发区污水处理厂处理
冷却系统
冷却系统水
/

冷却系统定期排水排放至市政污水管网，纳入广东阳东经济开发区污水处理厂处理
噪声

生产设备

生产设备运转噪声

噪声声压级
减振、降噪、隔声等
风机

运转噪声

噪声声压级
固废

包装

塑料袋、纸箱等废包装材料
塑料袋、纸箱等废包装材料
由相关专业回收公司收集处置
测试
不合格品

不合格品
废气处理设施
废活性炭
废活性炭
由有危废资质单位收集处置
生产过程
废硅油桶
废硅油桶
员工办公生活

生活垃圾

生活垃圾
由环卫部门处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于阳江市阳东区东城镇那金四路75号，本项目为新建项目，无原有的环境污染问题，本项目所在区域的主要环境问题是本项目周边其他工厂运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废等，临近道路产生的汽车尾气、道路扬尘和汽车噪声。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	（一）环境空气质量现状

本项目位于阳江市阳东区东城镇那金四路75号。根据阳江市大气环境功能分区图，见附图8，本项目所在区域属于二类大气环境质量功能区，因此环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值要求。

1、基本污染物环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，因此本项目大气环境质量现状达标判定，采用阳江市生态环境局网站2025年09月25公布的《2024年阳江市生态环境质量状况公报》（http://www.yangjiang.gov.cn/zwgk/ztzl/ggqsydw/hjbh/content/post_877011.html）的数据，阳东区区域空气质量现状具体情况见表3-1所示，本项目引用的现状监测数据要求符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定。

表3-1  2024年阳江市阳东区大气环境基本项目浓度

序号
污染物项目
均值
执行标准值
占标率

1
二氧化硫（年平均浓度）
7μg/m3
60μg/m3
11.7%

2
二氧化氮（年平均浓度）
14μg/m3
40μg/m3
35.0%

3
一氧化碳（第95百分位数浓度）
0.8mg/m3
4mg/m3
20.0%

4
臭氧（8小时均值第90百分位数浓度）
133μg/m3
160μg/m3
83.1%

5
PM10（年平均浓度）
34μg/m3
60μg/m3
56.7%

6
PM2.5（年平均浓度）
21μg/m3
30μg/m3
70.0%

由上表可得，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳、臭氧、细颗粒物（PM2.5）6个基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目过渡阶段二级标准浓度限值。本项目所在区域环境空气质量现状良好，为达标区。

2、其他污染物环境质量现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。

为了解项目所在区域TSP的环境质量现状，本项目引用深圳市鸿瑞检测技术有限公司于2024年1月2日~1月4日对阳江市四兴工贸有限公司的环境空气现状监测数据（监测报告编号为20240102E01-15号，详见附件8）进行评价，监测点阳江市四兴工贸有限公司位于本项目东北侧约3.28km，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，大气现状监测布点情况见表3-2，现状监测结果统计见表3-3。

表3-2  其他污染物补充监测点位信息表

监测点名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离

经度

纬度

阳江市四兴工贸有限公司
112.021457°

21.887496°

TSP

2024年1月2日~1月4日

东北侧

3280米

表3-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

监测点坐标

污染物

平均时间

评价标准µg/m³

监测浓度范围µg/m³

最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

经度

纬度

阳江市四兴工贸有限公司
112.021457°
21.887496°
TSP

24小时

300

185~197
65.7
0

达标

从监测数据可知，TSP的24小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目二级标准浓度限值要求。

（二）地表水环境质量现状

本项目外排废水为生活污水和冷却系统直排水。生活污水经三级化粪池预处理后和冷却系统定期排水满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和广东阳东经济开发区污水处理厂接管标准两者较严值后，经市政污水管网引入广东阳东经济开发区污水处理厂处理。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者后，排入那龙河。本项目纳污水体为那龙河（阳东北惯东莺-阳东北津段），根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），那龙河（阳东北惯东莺-阳东北津段）属III类水环境功能区，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。那龙河下游设置有尖山国考监测断面。

根据阳江市生态环境局网站公布的《2024年阳江市生态环境质量状况公报》（http://www.yangjiang.gov.cn/zwgk/ztzl/ggqsydw/hjbh/content/post_877011.html）中的内容，2024年，江城、埠场、尖山、寿长、大泉、中朗、河口镇、三甲电站等8个国考断面水质为地表水Ⅱ～Ⅲ类，水质优良率为100%，与上年相比持平。

（三）声环境

本项目位于阳江市阳东区东城镇那金四路75号，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190–2014)相关标准，本项目所在区域整体可定为3类声环境功能区，因此本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

本项目为新建项目，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行声环境质量现状调查。

（四）生态环境

本项目所在区域属于工业生产区，受人类多年活动影响，未见大型野生动物出没，现存的动物主要为蛇类、鼠类、鸟类、昆虫、鱼类等一些常见的小型动物。评价区的生物群落的外貌和结构比较简单，植被类型较少，现存的野生动物主要是一些小型常见的动物，没有国家重点保护植物、动物分布，也没有珍稀濒危植物、动物分布。本项目周边范围内附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，不属于生态环境敏感区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无须开展生态现状调查。

（五）地下水、土壤环境

根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目用地范围内均进行了硬底化，不存在地下水、土壤污染途径。为此，不进行地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境保护目标
	1、大气环境保护目标

本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。

2、地表水环境保护目标

本项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。

3、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

4、地下水环境保护目标

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水资源。
5、生态环境保护目标

本项目位置处于已开发利用的工业建成区内，本项目周边500m范围内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，不属于生态环境敏感区。本项目周围以道路、工业企业为主，无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	（一）废水排放标准

本项目外排废水为生活污水和冷却系统定期排水。生活污水经三级化粪池预处理后和冷却系统定期排水需取得排水许可证后通过市政污水管网排入广东阳东经济开发区污水处理厂作后续处理。本项目废水排放浓度执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求两者较严值。

表3-5 污水污染物排放标准       单位：mg/L，pH除外，为无量纲

标准

pH

CODCr
BOD5
SS

氨氮

总氮
总磷
广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准

6-9

500

300

400

/

/
/
广东阳东经济开发区污水处理厂进水标准
6-9

450

250

300

25

35
5
本项目污水执行标准

6-9

450

250

300

25

35
5
（二）废气排放标准

本项目营运期排放的大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度。

1、本项目投料、混炼捏合排放的粉尘（颗粒物），投料、混炼捏合产生的有机废气（以非甲烷总烃表征）有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值；混炼捏合排放的恶臭（以臭气浓度为表征）有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
表3-6  有组织排放废气执行标准

执行标准

工艺环节
污染物名称
最高允许排放浓度
排气筒高度
污染物排放监控位置

《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5新建企业排放限值

混炼捏合
非甲烷总烃

10mg/m3
15m
车间或生产设施排气筒

投料、混炼捏合
颗粒物
12mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
混炼捏合
臭气浓度
2000（无量纲）
2、本项目混炼捏合过程未能收集的有机废气（以非甲烷总烃表征）和投料、混炼捏合未能收集的粉尘（颗粒物）厂界无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值；混炼捏合未能收集的恶臭（以臭气浓度为表征）无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值。

表3-7厂界废气无组织排放执行标准

执行标准

工艺环节
污染物名称

浓度限值

《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6现有和新建企业厂界无组织排放限值

混炼捏合
非甲烷总烃

4.0mg/m
投料、混炼捏合
颗粒物
1.0mg/m
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值
混炼捏合
臭气浓度
20（无量纲）
3、本项目混炼捏合过程未能收集的有机废气（以非甲烷总烃表征）厂区内无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

表3-8  厂区内有机废气无组织排放执行标准

执行标准

工艺环节
污染物名称
排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值

混炼捏合
非甲烷总烃
6mg/m
监控点处1小时平均浓度值

在厂房外设置监控点

20mg/m
监控点处任意一次浓度值

（三）噪声排放标准

本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别

昼间

夜间

3类标准

65dB（A）

55dB（A）

（四）固废

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》。

1、一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；一般固废编码执行《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）。

2、危险废物贮存执行国标《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量

控制

指标
	本项目纳入总量控制的污染物如下：
（1）水污染物排放总量控制指标

本项目建成后，外排的废水主要为生活污水和冷却系统定期排水，排放量为251t/a，主要污染物及排放量分别为：CODCr0.0571t/a，氨氮0.0077t/a，总磷0.0008t/a。本项目生活污水经三级化粪池预处理后和冷却系统定期排水并获得排水许可证后，排入市政污水管网，纳入广东阳东经济开发区污水处理厂进行处理。本项目总量可从广东阳东经济开发区污水处理厂总量控制指标中协调分配。因此，本项目排放的废水不再设总量控制指标建议值。
（2）大气污染物排放总量控制指标

本项目生产过程中产生的废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度等，需进行大气污染物排放总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃表征）。VOCs排放总量为0.2871t/a，具体由当地生态环境部门调配划拨。

表3-10  本项目大气控制污染物排放总量

序号

污染因子

有组织

无组织

合计

1

VOCs（t/a）

0.2273
0.0598
0.2871



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	（一）施工期工艺流程简述

本项目使用已建成的厂房进行建设，基本不涉及新增的土建工程，施工期主要为设备和环保设施安装，因此施工期对周围环境的影响较小，故本项目不对施工期进行评价。

	运营期环境影响和保护措施
	（一）废水

根据本项目生产工艺分析，本项目有生活用水和冷却塔用水。其中，冷却用水循环回用，定期补充新鲜水，冷却用水为普通自来水，无需添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂、冷却剂等辅助剂，年更换冷却水量约为27t/a，接入市政污水管网引至广东阳东经济开发区污水处理厂处理；本项目生活污水排放量为224t/a，生活污水经三级化粪池预处理后，经市政污水管网接入广东阳东经济开发区污水处理厂处理。本项目废水排放总量为251t/a，本项目废水类别、污染物项目及污染防治设施见下表。

表4-1本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染防治设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施名称

污染防治设施名称及工艺

是否可行性技术

生活污水

CODCr
BOD5
SS

NH3-N

氨氮

总氮
总磷

广东阳东经济开发区污水处理厂

间断排放，流量稳定

三级化粪池

物理工艺

是

DW001

是

一般排放口

冷却水

/

市政污水管网

间断排放，流量稳定

/

/

是

/

/

/

1、污水源强分析

（1）生活污水

本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿，年工作300天。本项目按照广东省地方标准《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中的国家行政机构（922）—办公楼“无食堂和浴室”，用水量为28m3/（人·a）计算，则本项目生活用水0.933m3/d，280m3/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》城镇生活源水污染物产生系数的核算方法，城镇生活污水产生量根据城镇生活用水量和折污系数计算，折污系数为0.8~0.9。其中，人均日生活用水量≤150升/人天时，折污系数取0.8；人均日生活用水量≥250升/人天时，取0.9；人均日生活用水量介于150升/人天和250升/人天间时，采用插值法确定。本项目生活用水总量为280m3/a，人均日生活用水量约为93.3升/人天，折污系数取0.8，即本项目生活污水按用水量的80%计算，因此生活污水排放量0.747m3/d，224m3/a，生活污水中主要含CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷等污染物。

本项目生活污水源强参考《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》和《给排水设计手册》（第5册）中典型生活污水水质指标进行类比，本项目地处广东阳江，属于地理分区中五区的城市，其浓度系数分别取值为：CODCr300mg/L，BOD5180mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，总氮39.4mg/L，总磷4.1mg/L。

三级化粪池对各污染物去除效率参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中“二区三类城市”去除率，并以较为不利的情况取值去除率为：CODCr15%，BOD58.9%；氨氮2.5%。SS去除效率参考《从污水处理探讨化粪池存在必要性》（程宏伟等）的分析，污水经化粪池12h～24h沉淀后，可去除50%～60%的悬浮物，本项目SS去除率取值为30%。参考《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报，2021）、《化粪池与人工湿地联用处理湖南农村地区生活污水研究》（湖南大学 蒙语）等文献，三级化粪池对总氮去除效率8%~15%、总磷去除效率7%~21%，本项目总氮、总磷去除率取值为13%，10%。

综合上述，计算本项目生活污水经三级化粪池处理后各污染物浓度为：CODCr为255mg/L，BOD5为164mg/L，SS为140mg/L，NH3-N为24.4mg/L，总氮为34.3mg/L，总磷为3.7mg/L。经预处理后达标的生活污水经市政污水管网接入广东阳东经济开发区污水处理厂处理。各主要污染物的产排情况如下表所示。

表4-2本项目生活污水产排情况一览表

员工（人）

排放量（t/a）

污染物

产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）

排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）

排放标准（mg/L）
10
224
CODCr
300
0.0672 
255.0 
0.0571 
450
BOD5
180
0.0403 
164.0 
0.0367 
250
SS
200
0.0448 
140.0 
0.0314 
300
NH3-N
25
0.0056 
24.4 
0.0055 
25
总氮
39.4
0.0088 
34.3 
0.0077 
35
总磷

4.1
0.0009 
3.7 
0.0008 
5
根据上表可知，本项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后，可以满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水标准两者较严值，经市政污水管网接入广东阳东经济开发区污水处理厂处理。

（2）生产用水

根据上文的工程分析，本项目冷却系统蒸发水量为0.725m3/h。按每天工作24小时，年工作300天计，水量损耗约为5220m3/a，年循环水量为360000m3/a，冷却塔每两个月更换一次冷却循环水，每年更换6次，冷却水更换量按水槽容积的75%计，则每次更换冷却水量为4.5m3，年更换冷却水量约为27m3/a，因此冷却塔总用水量为5247m3/a，本项目冷却水不添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等辅助剂，不直接接触生产过程，故污染物量极少，定期更换的冷却水接入市政污水管网引至广东阳东经济开发区污水处理厂处理。

2、环保措施技术可行性分析

（1）三级化粪池处理生活污水的可行性分析

三级化粪池工作原理说明：新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，从而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵；流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

本项目生活污水主要污染物成分为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷等，生活污水经三级化粪池预处理后和冷却塔冷却排水，可以满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂的进水水质要求两者较严值，排入广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理，目前广东阳东经济开发区污水处理厂已建成投入使用。
（2）依托污水设施的环境可行性分析

1）广东阳东经济开发区污水处理厂基本情况

广东阳东经济开发区污水处理厂位于阳江市阳东区城区东北面、观音塘以北、那金联围内。规划用地面积4万平方米，工程规划总规模为8万吨/天，项目总投资约1.7亿元。分期建设，已投入使用的一期工程建设规模为2万吨/天；二期工程建设规模为4万吨/天。该污水处理厂纳污范围为开发区金田四路至龙胜路及东片区万象产业转移园，纳污面积约17平方公里。目前污水采取的核心处理工艺为A2/O鼓风曝气工艺，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的较严值，排入那龙河。

2）广东阳东经济开发区污水厂处理接纳本项目废水量的可行性分析

本项目属于广东阳东经济开发区污水厂的纳污范围，目前广东阳东经济开发区污水厂现有工程污水处理能力为6万m3/d。本项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后，满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水厂进水标准两者较严值后和冷却系统定期排水纳入广东阳东经济开发区污水厂处理。本项目生活污水和冷却系统定期排水的排放量合计约为251t/a（0.837t/d），占广东阳东经济开发区污水厂日处理量的0.0014%，不会对广东阳东经济开发区污水厂造成影响。

3）本项目污水水质的进厂处理可行性分析

本项目外排废水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷等，根据生态环境部会同卫生健康委制定了《有毒有害水污染物名录（第一批）》，本项目不排放有毒有害的特征水污染物，广东阳东经济开发区污水厂可接纳本项目废水。本项目废水经预处理后，满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和广东阳东经济开发区污水处理厂接管标准较严值并取得排水许可证后，排入市政污水管网，纳入广东阳东经济开发区污水处理厂进行处理，不会对广东阳东经济开发区污水厂的处理工艺造成影响。

综上所述，本项目生活污水和冷却系统定期排水依托广东阳东经济开发区污水处理厂处理是可行的，建设项目严格采取以上防控措施后，对周边水体影响较小，地表水环境影响可以接受。

（3）污水处理技术可行性

参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）表A.4塑料制品工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，废塑料-生活污水（单独排放），生活污水处理设施：隔油池、化粪池、调节池、厌氧-好氧、兼性-好氧、好氧生物处理。本项目生活污水经三级化粪池预处理，属于可行技术中的“化粪池”，因此本项目选用的三级化粪池是属于可行性技术。

3、废水排放口基本信息

本项目生活污水排放信息情况见下表所示。

表4-3废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染防治设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷

广东阳东经济开发区污水处理厂

间断排放，流量稳定

TW001

三级化粪池
沉淀/厌氧

DW001

(是

□否

(企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

表4-4废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/（万/t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
1

DW001

E112.030660°
N21.916771°
0.0251
广东阳东经济开发区污水处理厂

间断排放，流量稳定

24小时
广东阳东经济开发区污水处理厂

CODCr、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷等
CODCr：40

BOD5：10

氨氮：5（8）

SS：10
总氮：15

总磷：0.5

表4-5废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

准浓度限值（mg/L）

1

DW001

pH值

广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值及广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质标准较严值

6-9（无量纲）

CODCr
450

BOD5
250

SS
300

NH3-N
25

总氮
35

总磷
5

表4-6废水污染物排放信息表（新建项目）

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

全厂年排放量（t/a）

1

DW001

CODCr
255.0 
0.0571 
BOD5
164.0 
0.0367 
SS
140.0 
0.0314 
NH3-N
24.4 
0.0055 
总氮
34.3 
0.0077 
总磷
3.7 
0.0008 
4、水污染源监测

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，结合本项目生产工艺及排污情况，本项目所属行业类别纳入排污登记管理。冷却塔定期更换用水基本无污染物产生，无需进行监测。本项目生活污水经三级化粪池预处理后通过污水管网进入广东阳东经济开发区污水处理厂作后续处理，为间接排放；运营期不再对厂区内单独排放口进行检查，该企业将来若列入重点企业管理，则按重点排污单位监测要求进行。按照《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等要求，单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向，因此本项目生活污水无需进行自行监测。

（二）废气

本项目废气主要为混炼捏合产生的非甲烷总烃、臭气浓度，投料、混炼捏合产生的颗粒物。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行）》中“表1专项评价设置原则表”的要求。本项目无需设置大气专项评价。根据项目规划，结合生产工艺，项目废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施见下表。

表4-7 本项目废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表

产污环节

生产设施

污染项目

排放形式

污染防治技术

排放口类型

污染物防治设施名称及工艺

是否可行性技术

混炼捏合
真空捏合机

非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物
有组织

自带布袋+两级活性炭吸附装置
是

一般排放口

投料

自动上料机
颗粒物

有组织
设备自带滤芯除尘器
是

混炼捏合
真空捏合机
非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物
无组织

加强通排风

是

/

投料
自动上料机
颗粒物
无组织
是
/
1、有机废气、粉尘
（1）源强核算

1）投料粉尘
本项目投料过程中将粉状原料白炭黑解包后以人工方式倒入自动上料机的料斗内，这类粉状原料的粒径在19微米-250微米之间，考虑到粉状原料粒径分布情况与水泥物料粒较相似，因此投料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）第332页“表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”中卸水泥至高架贮仓为0.12kg/t（以粉状原料计算），本项目粉状原料白炭黑900t/a，则粉尘年产生量为0.1080t/a。
2）混炼捏合粉尘、有机废气
本项目混炼捏合设置在密闭的真空捏合机中进行，将硅橡胶半成品2600t/a、白炭黑900t/a、硅油25t/a投入真空捏合机中进行混炼捏合，硅橡胶半成品固态块状物质，分解温度＞300℃，白炭黑固态粉状物质，分解温度＞1800℃，硅油液态物质分解温度＞350℃。二噁英产生的温度为400~800℃，本项目混炼捏合温度为130℃-150℃，均达不到原辅材料分解和二噁英产生的温度条件，因此混炼捏合工序产生的有机废气以非甲烷总烃为表征。

本项目混炼捏合排污系数参考《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（张芝兰 橡胶工业，2006年第53卷11期第682-683页），混炼捏合工艺非甲烷总烃产污系数为0.299kg/t原料，颗粒物的产污系数为0.925kg/t（以粉状原料计算），经计算，混炼捏合工序非甲烷总烃产生量为1.0540t/a，颗粒物产生量为0.8325t/a。

本项目混炼捏合使用硅油25t/a，根据硅油产品质量证明书，见附件6，在105℃状态下1.5h挥发份为0.57%，以非甲烷总烃表征，经计算，混炼捏合工序硅油的非甲烷总烃产生量为0.1425t/a。
综合上述，本项目投料工序的颗粒物产生量为0.1080t/a，混炼捏合工序的非甲烷总烃产生量为1.1965t/a、颗粒物产生量为0.8325t/a，每天工作24小时，年工作日为300天，年工作时间为7200小时。
（2）废气收集处理

投料：本项目对投料工序产生的废气进行收集处理，投料机为半密闭柜，通过半密闭柜收集废气，根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）附件1《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》“表3.3-2废气收集集气效率参考值”，本项目投料机集气系统属于“半密闭型集气设备（含排气柜）-污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况：1.仅保留1个操作工位面；2.仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。敞开面控制风速不小于0.3m/s的收集效率为65%”，本项目投料工序在半密闭柜操作，仅保留物料进出通道及敞开面小于1个操作工位面，控制风速为0.5m/s的方式收集废气，收集效率取值65%进行核算。

建设单位采用半密闭柜的方式进行废气收集，根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》（刘天齐主编，黄小林、邢连壁、耿其博副主编）的经验公式，半密闭排风量可按下式进行计算：

Q=3600×SVβ

其中：Q—排风量，m3/h；

S—通风橱调节门开口面积，m2，本项目半密闭柜的开口面尺寸为长1.2m×宽0.6m；

V—开门面风速，最小吸入速度一般取值为0.25~0.5m/s，本评价取0.5m/s；

β—安全系数（本评价取1.3）。

本项目投料设有1台自动上料机，共1个半密闭柜收集废气。

表4-8本项目投料废气收集风量核算一览表

车间
工设备
工序
收集装置
数量
S开口面积m2
V开门面风速m/s
B安全系数
Q风量m3/h
投料区
自动上料机
投料
半密闭柜
1个
0.72
0.5
1.3
1685
由上表计算得出投料废气的集气罩收集风量为1685m3/h。

混炼捏合：本项目混炼捏合工序产生的废气采用管道直连的收集方式。本项目真空捏合机顶部设置直连排放口对真空捏合机产生的废气进行收集（真空捏合机运行过程中为密闭状态），根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）附件1《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》“表3.3-2废气收集集气效率参考值”，本项目真空捏合机管道直连集气系统属于“全密封设备/空间-设备废气排口直连-设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发的收集效率为95%”。本项目混炼捏合工序管道直连收集效率取值95%进行核算。
本项目采用管道直连的废气收集方式，参考《环境工程设计手册》中柜式排风罩的计算公式（P46）进行计算：
L=3600×（L1+VFβ）
式中：L1—柜式排风罩内污染气体发生量及物料、设备带入的风量，m3/s，本工序为0m3/s；

V—工作面（孔）上的吸入风速（控制风速），参照执行有特殊有害物的工序取2~3m/s，本项目取3m/s；

F—工作面（孔）和缝隙面积，m2；

β—考虑到工作面上速度分布不均匀的安全系，β=1.1~1.2，本项目取值1.2。

本项目设有1台真空捏合机，真空捏合机顶部设置1个直连排放口对真空捏合机产生的废气进行收集，本项目真空捏合机单个排放口直径0.4m。

表4-9  本项目混炼捏合废气收集风量核算一览表
车间

工序

排气口数量（个）

柜式排风罩内污染气体发生量及物料、设备带入的风量L1（m3/s）

工作面（孔）上的吸入风速（控制风速V（m/s）

工作面（孔）和缝隙面积F（m2）

考虑到工作面上速度分布不均匀的安全系β

L-排放量（m3/h）

捏合区
混炼捏合
1
0
3
0.1256
1.2
1628 
由上表计算得出混炼捏合废气的管道直连收集风量为1628m3/h。
综合上述，本项目混炼捏合、投料废气的收集风量为3313m3/h，考虑到风阻等损失，故建议建设单位总风机设置风量为核算风量的120%或以上，建议混炼捏合、投料取整值为6000m3/h，确保产生的废气得到有效收集。

本项目投料粉尘通过半密闭柜收集后进入“设备自带滤芯除尘器”处理，混炼捏合工序产生的粉尘、有机废气、臭气浓度通过管道直连收集后进入“自带布袋+两级活性炭吸附装置”处理后一同通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），活性炭吸附装置是可行的治理技术。参照《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》（粤环〔2015〕4号）、《广东省制鞋行业挥发性有机废气治理技术指南》（粤环〔2015〕4号）、《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环〔2013〕79号）、《广东省木质家具制造行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》（粤环函〔2013〕944号）吸附法治理率为50~90%，本项目第一级活性炭吸附效率取值60%，由于浓度降低的原因，第二级活性炭吸附效率有所下降，故取50%。则本项目两级活性炭吸附装置的综合处理效率为：1-（1-60%）×（1-50%）=80%。

根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社2012年11月）布袋除尘器处理效率一般99%～99.99%。则本项目混炼捏合颗粒物采取自带布袋除尘的除尘效率保守取值90%计算；根据《滤筒式除尘器》（JB/T10341-2014），滤芯除尘器效率达到99%以上，本次评价投料颗粒物采取自带滤芯除尘器的除尘效率保守取值90%计算。
本项目投料、混炼捏合废气产排情况见下表。

表4-10  本项目投料、捏合混炼工序有机废气收集、处理情况

车间

工序

污染物

产生总量（t/a）

收集的废气量（t/a）

处理量（t/a）

无收集的废气量（t/a）

捏合区
混炼捏合
非甲烷总烃

1.1965 
1.1367 
0.9093 
0.0598 
颗粒物
0.8325 
0.7909 
0.7118 
0.0416 
投料区
投料
颗粒物
0.1080 
0.0702 
0.0632 
0.0378 
备注：混炼捏合工序废气收集效率为95%；投料工序废气收集效率为65%，非甲烷总烃去除率为80%；颗粒物去除效率为90%。

表4-11  本项目投料、混炼捏合工序有机废气及粉尘产排情况

车间

污染源

污染物

风量m3/h

有组织

无组织

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a

排放速率kg/h

排放量t/a

捏合区
混炼捏合
非甲烷总烃
6000
26.31 
0.1579 
1.1367 
5.26 
0.0316 
0.2273 
0.0083 
0.0598 
颗粒物
18.31 
0.1098 
0.7909 
1.83 
0.0110 
0.0791 
0.0058 
0.0416 
投料区
投料
颗粒物
1.63 
0.0098 
0.0702 
0.16 
0.0010 
0.0070 
0.0053 
0.0378 
小计
颗粒物
19.93
0.1196 
0.8611 
1.99 
0.0120 
0.0861 
0.0110 
0.0794 
备注：参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，混炼捏合工序废气收集效率取95%；投料工序废气收集效率取65%。本次治理工程有机废气拟采用“两级活性炭吸附”治理工艺，其去除效率为80%；投料颗粒物拟采用“自带滤芯除尘器”治理工艺，混炼捏合颗粒物拟采用“自带布袋”治理工艺，其去除效率均为90%。工作时间7200小时。

2、恶臭

本项目混炼捏合工序产生的有机废气会伴有轻微的异味，该异味主要为过程中产生的可挥发性有机污染物散发产生的刺激性气味或塑料味，需要作为恶臭进行管理和控制，本次评价统一以臭气浓度为评价因子。

根据查阅资料表明，加工工艺产生的恶臭气体实际上是一种低浓度，多组分的混合物，仅以某种或几种恶臭物质来衡量是不够的，应是以全部恶臭源的组合给人以整体的感觉。参考论文《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》(耿静，韩萌，王亘，翟增秀，鲁富蕾，臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究[J].城市环境与城市生态，2014，27[4]:27-30），臭气强度可采用日本的6级强度测试法，将人对气体的嗅觉感觉划分为0~5级，并根据论文中的样品检测统计结果，列明了臭气强度与臭气浓度区间关系。臭气强度与臭气浓度区间关系详见下表。

表4-12恶臭强度6级表示法

级别

嗅觉感觉

臭气浓度

0

无臭

<10

1

能稍微感觉出极微弱的臭味，对应感知阈值的浓度范围

<49

2

能勉强辨别出臭味的品质，对应确认阈值的浓度范围

49~234

3

可明显感觉到有臭味

234~1318

4

强烈的臭味

1318~7413

5

让人无法忍受的强烈臭味

>7413

通过类比嗅辨，项目产生的臭气强度一般为1~2级左右，其对应的臭气浓度为49~234之间。本项目产生的生产异味经废气收集系统以及“两级活性炭吸附装置”处理后与有机废气一并排放，少量未被收集的异味在车间无组织排放，生产异味对周边环境的影响不大。

3、废气处理措施可行性分析

本项目投料粉尘通过半密闭柜收集后进入“设备自带滤芯除尘器”处理，混炼捏合工序产生的粉尘、有机废气、臭气浓度通过管道直连收集后进入“自带布袋+两级活性炭吸附装置”处理后一同通过1根15m高的排气筒（DA001）高空排放。
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图4-1投料、混炼捏合废气处理工艺流程图

（1）粉尘废气处理设施
1）混炼捏合粉尘废气“自带布袋除尘”处理设施
布袋除尘工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。
2）投料粉尘废气“自带滤芯除尘器”处理设施
滤芯除尘器工作原理：含粉废气由侧部入口进入滤芯除尘器，在气流的作用下，使含尘空气均匀的通过微网滤芯，同时微尘粉被阻留在滤芯外表面随着滤芯外表面粉尘层增厚，阻力增加，控制系统定时器将作用于电磁阀系统打开空气隔膜阀，高压气流便直接冲入滤芯中心，气流由内向外作用于电磁阀表面的粉末，使吸附在滤芯表面的粉尘被吹扫一清，粉尘则随主气流下行及重力作用落入集粉斗内，粉尘无法外溢，得到净化的效果。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）“表A.1橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中“炼胶废气-颗粒物可行技术：袋式除尘；滤筒/滤芯除尘”。
本项目投料工序产生的粉尘采用“自带滤芯除尘器”处理属于上述“滤芯除尘”的可行技术，混炼捏合工序产生的粉尘采用“自带布袋除尘”处理属于上述“袋式除尘”的可行技术。
（2）有机废气及臭气“两级活性炭吸附装置”处理设施

活性炭吸附装置工作原理：吸附法是用固体吸附剂吸附处理废气中有害气体的一种方法。选择吸附剂的原则是比表面积大，容易吸附和脱附再生，来源容易，价格较低。有机废气适宜采用活性炭作吸附剂。活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1g活性炭材料中微孔的总内表面积可高达700～2300m2。正是这些微孔使得活性炭能“捕捉”各种有毒有害气体和杂质。由于气相分子和吸附剂表面分子之间的吸引力，使气相分子吸附在吸附剂表面。吸附剂表面面积愈大、单位质量吸附剂吸附物质愈多。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭、蜂窝活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。当吸附载体吸附饱和时，应及时进行更换活性炭。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）“表A.1橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中“炼胶废气-非甲烷总烃可行技术：/”。“炼胶废气-臭气浓度可行技术：喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术”。参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）“表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中“日用塑料制品制造-非甲烷总烃可行技术：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”。
本项目混炼捏合工序产生的有机废气、臭气采用“两级活性炭吸附装置”处理属于上述“吸附”的可行技术。
有机废气处理工艺简述：活性炭吸附装置是利用活性炭层的吸附性能，有机废气流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔；使用初期的吸附效果很高，时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，需要及时更换。本项目废气的活性炭吸附装置设计采用颗粒状活性炭对工艺废气进行处理。废气从箱体侧面抽入，经挡板分流、活性炭吸附处理后经箱体另外一侧排出，活性炭塔塔体、炭层长度、炭层厚度等按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的要求设计，采用颗粒状吸附剂时气体流速宜低于0.6m/s。为保证活性炭的吸附效率，建议吸附系统的活性炭定期更换，以确保废气稳定达标排放。

本项目活性炭箱尺寸为长1.8m×宽1.6m×高1m，活性炭箱体内设活性炭层为2层，单层厚规格为300mm。本项目活性炭密度为0.5t/m3，碘值大于800mg/g的颗粒状活性炭，单层炭体长、宽、厚规格为1.7m、1.5m、0.3m，即每层炭体体积为1.7m×1.5m×0.3m=0.765m3，每层炭体装载量为0.765m3×0.5t/m3=0.3825t，单级活性炭箱布置2层，则单级活性炭装载量为0.3825×2=0.765t，两级活性炭装载量为0.765×2=1.53t。

本项目有机废气配套的两级活性炭吸附装置的设计参数见下表。

表4-13  两级活性炭吸附装置技术参数
污染物

有机废气

废气量（m3/h）

6000

单级活性炭吸附装置设计参数

活性炭参数

活性炭种类

颗粒状

活性炭碘值

800mg/g

堆比重（g/m3）

0.5

单层炭体参数

炭层厚度（m）

0.3

过滤面积①（m2）

2.55
过滤风速②（m/s）

0.3268
过滤停留时间③（s）

0.918
活性炭装载量（t）

0.3825
单级活性炭

活性炭的层数（层）

2
进出风方式（串联/并联）

并联
过滤停留时间④（s）

0.918
单级活性炭总装载量⑤（t）

0.765
活性炭吸附装置总设计参数

活性炭装置总级数⑥

2
总过滤停留时间⑦（s）

1.836
活性炭总装载量⑧（t）

1.53
活性炭更换次数（次/a）

4

活性炭需求量⑨（t/a）

6.062
活性炭更换量⑩（t/a）

6.12
活性炭吸附的有机废气（t/a）

0.9093
产生的废活性炭量（t/a）

7.0293
①单层过滤面积=炭层长度×炭层宽度=1.7m×1.5m=2.55m2。

②单层过滤风速=风机每小时废气量（m3/h）÷3600（单位：s）÷单层过滤面积（单位：m2，并联的装置还需乘单级装置中活性炭的装填层数）=6000m3/h÷3600s÷（2.55m2×2层）=0.3268m/s，参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中使用颗粒活性炭风速宜小于0.6m/s，本项目设计碳层符合风速规定。

③单层过滤停留时间=单层活性炭厚度÷单层过滤风速=0.3m÷0.3268m/s=0.918s，参考《工业通风》（第四版）固定床吸附装置，在吸附层内滞留时间为0.2s~2s。

④单级过滤停留时间=单层过滤停留时间=0.918s，参考《工业通风》（第四版）固定床吸附装置，在吸附层内滞留时间为0.2s~2s；注：碳层间出风方式为并联的装置，无需乘活性炭层数。

⑤单级活性炭装载量=单层体积×密度×炭层数=1.7m×1.5m×0.3m×0.5t/m3×2层=0.765t。

⑥活性炭装置总级数=单级活性炭装置的个数，项目单级活性炭装置个数为2。

⑦总过滤停留时间=单级过滤停留时间×级数=0.918s×2=1.836s，参考《工业通风》（第四版）固定床吸附装置，在吸附层内滞留时间为0.2s~2s。

⑧总活性炭装载量=单级活性炭装载量×级数=0.765×2=1.53t。

⑨产生的废活性炭量=吸收的有机废气量÷吸附比例。根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）附件1《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》废气治理效率参考值，吸附比例建议取值15%，1吨活性炭0.15吨VOCs。本项目混炼捏合废气产生的非甲烷总烃为1.1965t/a，两级活性炭的去除率（吸附率）为80%，收集效率为95%，计算吸附的有机废气量为0.9093吨。按照吸附比例15%计算需要的活性炭量为0.9093÷0.15=6.062t/a。

⑩活性炭更换量=单次活性炭更换量×更换次数。

本项目设计的两级炭箱总活性炭装载量为1.53t，建议每年更换4次。活性炭更换量=1.53t/次×4次/a=6.12t/a。

根据阳江市生态环境局办公室关于印发《阳江市涉VOCs企业活性炭智慧监管工作方案（试行）》的通知（阳环办函〔2025〕376号）中活性炭更换周期计算公式：

T(d)=M×S÷C÷10-6÷Q÷t

式中：

T—更换周期，d；

M—活性炭的用量，kg，项目两级活性炭装载量为1530kg；

S—动态吸附量，%，取值（15%）；

C—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，根据上文计算，VOCs产生的浓度为26.31mg/m3，排放浓度为5.26mg/m3，削减的VOCs浓度为21.05mg/m3；

Q—风量，m3/h，项目活性炭吸附装置风量为6000m3/h；

t—运行时间，h/d，项目每天运行24小时。

T（d）=1530kg×15%÷21.05mg/m3÷10-6÷6000m3/h÷24h/d=76天。

经计算，活性炭更换周期为76天，每年更换次数为300÷76=3.9次。

综合上述，活性炭每年更换4次，每75天更换一次，每年更换的活性炭量为1.53t/次×4次/a=6.12t/a。

备注：活性炭更换次数根据企业当年实际生产情况进行确定。。

项目两级活性炭安装及处理风向示意图详见图4-2、图4-3。
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图4-2活性炭吸附装备安装图
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图4-3活性炭废气处理内部结构示意图
综上所述，本项目投料粉尘通过半密闭柜收集后进入“设备自带滤芯除尘器”处理，混炼捏合工序产生的粉尘、有机废气、臭气浓度通过管道直连收集后进入“自带布袋+两级活性炭吸附装置”处理后可达标排放。

4、废气污染物排放统计

综合上述，废气污染物排放情况见表4-14、表4-15、表4-16。

表4-14 本项目大气污染物有组织排放量核算表

污染源

污染物

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
执行标准

浓度限值mg/m3
速率限值kg/h
达标情况

DA001排气筒（投料、混炼捏合）

非甲烷总烃

5.26 
0.0316 
0.2273 
《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5新建企业大气污染物排放限值

10

/

达标

颗粒物
1.99 
0.0120 
0.0861 
12
/
达标
臭气浓度

/

/

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
2000（无量纲）

/

达标

有组织排放总计

非甲烷总烃

0.2273 
/

/

/

/

颗粒物
0.0861 

/
/
/
/
臭气浓度

/

/

/

/

/

表4-15本项目大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

排放限值（mg/m3）

1

投料、混炼捏合
颗粒物
通风

厂界无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6现有和新建企业厂界无组织排放限值

1.0

0.0749
2
混炼捏合
非甲烷总烃
4.0
0.0598
3
臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值
20（无量纲）
/
合计

非甲烷总烃

0.0598
颗粒物

0.0749
臭气浓度

/
表4-16本项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

非甲烷总烃

0.2871
2

颗粒物

0.1610
3

臭气浓度

/

7、非正常工况下分析

非正常工况下主要考虑污染物治理设施发生故障，导致废气处理效率下降（按处理效率为0考虑），本项目非正常工况下排放量核算情况见下表。

表4-17  本项目大气污染物非正常排放量核算表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放量kg/次

单次持续时间h

年发生频次

应对措施

投料、混炼捏合工序废气排放口DA001

废气治理设施故障

非甲烷总烃

26.31 
0.1579 
1

1次

立即停止生产，清除故障

颗粒物
19.93
0.1196 
本项目废气处理设施发生事故后在非正常工况下排放，会带来一定程度上的不良影响，虽然对周围环境和人群影响较小，但仍需加强废气事故排放的风险防范措施，做好废气处理设备的维护工作，确保废气达标排放；当集气系统、废气处理设施等发生故障时，应立即停止生产，清除故障后再开工，降低本项目对周边大气环境影响。

6、环境监测

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目所属行业类别为登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ207-2021）确定，本项目所有废气排放口均属于一般排放口，排放口基本情况见表4-18，运营期环境自行监测计划见表4-19。

表4-18 本项目大气排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气口高度/m

排气口出口内径m

排气温度℃

其他信息

经度

纬度

1

DA001

投料、混炼捏合废气排放口

非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物
E112.029952°

N21.916269°

15

0.35
30

一般排放口

表4-19  本项目废气排放自行监测计划一览表

序号

监测点位

监测因子

监测

频次

排放标准

名称

浓度限值mg/m3
速度限值kg/h

1

排气筒DA001

非甲烷总烃

1次/半年

《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值

10

/

2
颗粒物
1次/年
12
/
3
臭气浓度

1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值
2000（无量纲）

/

4
厂区内

非甲烷总烃

1次/

广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值

6（监控点处1小时平均浓度值，在厂房外设置监控点）

/

20（监控点处任意一次浓度值，在厂房外设置监控点）

/

5
厂界

颗粒物

1次/年

《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值

1.0

/

6
非甲烷总烃

1次/年

4.0

/

7
臭气浓度

1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级厂界标准值

20（无量纲）

/

7、大气环境影响评价结论

本项目位于二类环境空气质量功能区，根据《2024年阳江市生态环境状况公报》资料显示，本项目所在地环境质量各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值，阳东区环境空气质量保持稳定达标，本项目所在区域环境质量现状良好，属于达标区。

本项目投料粉尘通过半密闭柜收集后进入“设备自带滤芯除尘器”处理，混炼捏合工序产生的粉尘、有机废气、臭气浓度通过管道直连收集后进入“自带布袋+两级活性炭吸附装置”处理后一同通过1根15m高的排气筒（DA001）高空排放，非甲烷总烃、颗粒物排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

本项目投料、混炼捏合工序未能收集的颗粒物，混炼捏合工序未能收集的非甲烷总烃、臭气浓度在加强车间区域通风的情况下无组织排放，预计厂界非甲烷总烃、颗粒物排放浓度可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值，厂区内非甲烷总烃排放浓度可达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）噪声

1、噪声源强

本项目噪声源主要来源于设备运行时产生的噪声，高噪声设备主要为真空捏合机、空压机等产生的噪声，噪声源强在62～85dB(A)之间。根据《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社）：墙体隔声效果可以达到10~40dB（A），加装减振底座的降噪量在5~8dB（A）；本评价取基础减振降噪效果为6.5dB（A），墙体隔声的降噪效果为25dB（A），因此总体降噪效果为31.5dB（A），项目主要设备噪声源强如下表。

表4-20  本项目营运期主要噪声源强一览表单位：dB（A）

序号

设备名称

数量

声源

类型
噪声源强

降噪措施
噪声排放值

核算方法
单台治理前1m处声压级

噪声叠加值

工艺

降噪效果

1

真空捏合机
1台

频发

类比法

67-77

77
墙体隔声、减振
31.5

45.5
2

自动上料机
1台
频发

65-70
70
31.5

38.5
3

橡胶滤胶机
1台

频发

60-65
65
31.5

33.5
4

冷却塔
1台
频发
72-80

80
31.5

48.5
5

空压机
1台
频发
68-75

75

31.5

43.5
备注：噪声排放值计算中，噪声源强取最大值。

2、厂界噪声预测分析

（1）预测评价内容

1）厂界噪声预测。预测厂界（东北、东南、西南、西北边界）噪声。

2）敏感目标噪声预测。50米范围内无居民敏感点，故不预测敏感点噪声。

根据工程分析，项目主要噪声为机械设备运行产生的噪声，采用3班工作制度，每班8小时，昼夜均进行生产，本报告仅对项目昼夜间生产加工时段内进行噪声预测。

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）点声源户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。本环评预测项目内设备运行产生的噪声对厂界的影响，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

1）对室内声源等效室外声源声功率级计算

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：


[image: image8.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)

[image: image9.png]o




图4-4室内声源等效为室外声源图例

某一室内声源靠近转护结构处产生的倍频带声压级按下式计算：
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式中：

Q—指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；
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，S为房间内表面面积，m2；
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为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

2）同一发声点位噪声贡献值（Leqg）计算公式
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式中：Leqg—噪声贡献值，dB；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

3）噪声衰减的计算

对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减，计算公式为：

Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0）

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

①如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场，计算公式为：

Lp(r)=Lw-20lgr-11

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

或通过如下公式计算：

LA(r)=LAw-20lgr-11（A.8）

式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LAw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

②如果声源处于半自由声场，计算公式为：

Lp(r)=Lw-20lgr-8

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

或通过如下公式计算：

LA(r)=LAw-20lgr-8

式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LAw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

b）指向性点声源几何发散衰减

（3）预测计算结果与对照分析

利用上述模式预测计算，本项目正常生产状况下噪声预测结果达标，具体见下表。

表4-21 噪声预测结果

边界

与车间边界距离/m

预测值/dB(A)

执行标准/dB(A)

昼间

夜间

昼间

夜间

项目东北边界

25
18.3
18.3
65

55

项目东南边界

25
18.3
18.3
65

55

项目西北边界

5
47.6
47.6
65

55

项目西南边界

5
47.6
47.6
65

55

根据上表噪声预测，本项目四周边界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

3、噪声污染防治措施

为了更大程度减少项目噪声对周围声环境的影响，确保厂界噪声达标，建议建设单位采取下列措施：

（1）合理布局，降低企业总体噪声水平，建设项目总图布置时，将噪声大的噪声源（冲压机）调整放置于厂区中间位置，尽可能远离厂界，通过距离衰减有效降低了厂区中间位置各类高噪设备噪声源的噪声。

（2）对于各种设备，除选用噪声低的设备外还应采取合理的安装，生产设备的基座在加固的同时要进行必要的减振和减噪声处理，要合理布局噪声源；通风设备通过安装减振垫，风口软接、消声器等来消除振动产生的影响，对于产生高噪声的设备，建议建设单位合理安排安装位置，同时经过隔声板、消音棉、机座加固等必要减振、隔声处理，以减少对周围的影响。

（3）对于生产车间，建议做好隔声墙，利用消音棉、隔声板的隔音、消声措施使噪声能得到较大的衰减，车间的门窗要选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗并安装隔音玻璃。

（4）合理安排生产作业时间，避免休息时段对周边敏感点产生不良影响。

（5）加强设备维护和检修，适时添加润滑油防止机械磨损以降低噪声；提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等生产噪声。

以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。

4、环境监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），运营期项目厂界可布设4个环境噪声监测点，监测边界昼间噪声。噪声自行监测见下表。

表4-22项目噪声自行监测计划一览表

监测点位

监测时段

监测频次

执行排放标准名称

厂界噪声排放限值dB（A）

昼间

夜间dB

厂界东北、东南、西南、西北面

昼间、夜间
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

65

55

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。项目固体废物污染源强核算结果及相关参数见下表。

表4-23 本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表

序号

固体废物名称

固废属性

固体废物代码

产生量（t/a）

最终去向

1

废普通包装物
一般工业固废

900-003-S17、900-005-S17
2.0
一般工业固体废物暂存区暂存，经收集后交专业回收公司收集处置
2

不合格品
900-006-S17
21.15
3
滤芯和布袋收集的粉尘
900-099-S59
0.775
4
废活性炭

危险固废
900-039-49

7.0293
危废间暂存，收集后交由有危废资质单位收集处置

5
废硅油桶
900-041-49
0.4
6
生活垃圾

/

/

1.5
收集后交环卫部门处理

（1）生活垃圾

本项目劳动定员10人，年工作300天，参考《环境评价工程师》（社会区域环境影响评价）中“二、工程污染源分析—固体废物污染源”的分析：“办公垃圾为0.5-1.0kg/人/天”，本项目员工均不在厂内食宿，因此生活垃圾产污系数取0.5kg/人/天，则本项目生活垃圾产生量约1.5t/a。厂内设置垃圾桶收集，并由专职人员每天定时清扫和收集，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇，由市政环卫部门统一清运处置。
（2）一般工业固体废物

1）废普通包装材料

本项目普通原料包装材料主要为硅橡胶半成品、白炭黑等产生的废包装袋，产品硅橡胶包装过程中产生的废包装袋和箱。根据本项目的原辅材料用量和产品的产量，本项目废普通包装材料产生量约2.0t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废普通包装材料属于一般工业固废，类别是“SW17可再生类废物”，非特定行业，废物代码900-003-S17废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物；废物代码900-005-S17废纸。工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物。存放在一般固体废物暂存区，定期交由专业回收单位处理。

2）不合格品

本项目测试工序会产生少量不合格品，本项目产品的产出率为99.4%，本项目不合格品产生量为21.15t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），不合格属于一般工业固废，类别是“SW17可再生类废物”，非特定行业，废物代码900-006-S17废橡胶。工业生产活动中产生的包括废轮胎在内的废橡胶制品以及机动车拆解过程中产生的废轮胎和其他废橡胶制品。存放在一般固体废物暂存区，定期交由专业回收单位处理。

3）滤芯和布袋收集的粉尘
本项目投料粉尘通过半密闭柜收集后进入“设备自带滤芯除尘器”处理，混炼捏合粉尘通过管道直连收集后进入“自带布袋”处理，根据上述废气分析，本项目投料、混炼捏合过程收集的粉尘量0.775t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），滤芯和布袋收集的粉尘属于一般工业固废，类别是“SW59其他工业固体废物”，非特定行业，废物代码900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物。存放在一般固体废物暂存区，定期交由专业回收单位处理。
（3）危险废物

1）废活性炭

本项目使用1套“两级活性炭装置”，对混炼捏合有机废气进行处理。结合前文分析，有机废气“两级活性炭装置”吸附的有机废气量为0.9093t/a。每年更换4次活性炭，每次更换活性炭量为1.53t/a，每年更换活性炭量为6.12t，产生的废活性炭量为0.9093+6.12=7.0293t/a。根据《国家危险废物名录（2025年）》，废活性炭属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）”。采用包装袋封装后存放在本项目危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位收集处置。

2）废硅油桶
本项目使用的硅油为胶桶包装，容量为1吨/桶，年使用量共25t，共25桶，空桶重量约16kg/个，产生的废硅油桶重量合计约0.4t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废硅油桶含有硅油属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。存放在本项目危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位收集处置。

表4-23 项目危险固废产生情况及处置措施一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废活性炭

HW49

900-039-49

7.0293
废气处理

固体

非甲烷总烃

非甲烷总烃

年度
T

交由危险废物处理资质单位处置

2
废硅油桶
HW49
900-041-49
0.4
生产过程
固体
硅油
硅油
半个月
T/In
备注：T毒性，In感染性。
2、固体废物贮存和处置情况

项目产生的固废主要为一般工业固体废物、危险废物和员工生活垃圾。

生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运；一般工业固体废物统一收集后交由相关物资回收公司收集处置；危险废物统一收集后委托具有危险废物处理资质单位收集处置。

根据《国家危险废物名录》（2025年版），危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等问题都可能存在，为了使各种危险废物能合法合理处置，本次评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等国家相关法律，提出相应的治理措施，进一步规范收集、贮运、处置等操作过程。

表4-24 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

贮存方式

占地面积

位置

贮存能力

贮存周期

1

危废暂存间

废活性炭

HW49

900-039-49

密封袋装

面积10m2
厂房的东北侧

10t
一年
2
废硅油桶
HW49
900-041-49
密封桶装
固体废物临时储存设施应按其类别分别设立生活垃圾收集箱、一般固废暂存区和危险废物暂存间，各储存区分区并设有明显的标识。本项目根据《广东省固体废物污染环境防治条例》等相关要求落实各项固废处理措施，确保固废得到妥善处理。因此本项目运营期产生的固体废物对周边环境影响较小。

3、环境管理要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出监测计划，需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行控制，每月统计种类、产生量、处理方式、去向。

（1）一般工业固废

1）参考按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，一般工业固体废物临时堆场应进行水泥硬化，同时做好防雨、防风、防火等处理。

2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护一般工业固废间等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（2）危险废物

为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，设有临时存放危险废物暂存间1间，位于厂房内东北侧，占地约10m2。危废暂存间应达到以下要求：

1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性以及符合防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。

2）固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。

3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。

4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。

5）固体废物处置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。

6）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。

7）根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。

8）危险废物的转移必须符合《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行）中的规定，第七条 转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。第九条 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。第十四条 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。第二十条 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
（五）地下水、土壤环境影响分析

1、地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径分析

本项目营运期对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要为原料区（主要为硅油等储存区）、危废暂存间等仓储区域以及生产车间。主要污染物质为硅油和危险废物等。

对地下水和土壤产生污染的途径主要是渗透污染，具体的污染途径如下：

①原料区的硅油储存地面未做好防渗处理，若液态原料发生泄漏，泄漏物料将渗入地下，污染地下水和土壤。

②危废暂存间地面未做好防渗防漏处理，导致危险废物泄漏渗入地下，污染地下水和土壤；

③生产车间地面未做好防渗处理，若工作人员操作不当导致，硅油泄漏渗入地下，污染地下水和土壤；

④化粪池所在区域地面未做好防渗处理，发生废水泄漏时，生活污水渗入地下，污染地下和土壤；

⑤硬化地面在受到非正常情况的作用下或养护不到位的状况下，硬化地面出现破损就会失去其防渗的作用，导致物料等渗入地下，污染地下水和土壤。

本项目厂区地面、化粪池池底和壁面等已做水泥硬底化处理，危险废物暂存间采取水泥硬底化和环氧树脂漆防渗处理，一般情况下不会发生下渗影响。

2、防控措施

根据建设项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区。包括危废暂存间。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对项目危险废物暂存间、化学品贮存区进行地面防渗，并且做好二次收集设施。在生产运营过程中加强维护，如发生防渗层破损，应及时修补，避免污染物入渗地下水环境。贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求落实污染防控措施。

（2）一般防渗区。包括原料区、生产区、一般固废暂存区和三级化粪池所在区域。参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计，一般污染区防渗要求：等效粘土防渗层≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求等效。建议采取黏土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。地面可用防渗混凝土，通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。项目生活污水通过密闭管道收集，污水管道采取高密度聚乙烯膜防渗。

（3）简单防渗区。除一般防渗区以外的区域等，按其建筑要求对场地进行硬底化即可。

（4）定期巡查生产及环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中材料、产品或者污染物的扬散、流失和渗漏等问题。

（5）收集、贮存、运输固体废物及其他物品，应当采取措施防止污染物泄漏及扩散。

（6）加强废气处理设备的管理和维护，确保设备处于良好的运行状态，做到废气源头控制，防止废气沉降污染土壤环境。

3、监测要求

本项目建成后全厂按照分区防渗要求进行防渗处理，不存在风险物质泄漏对地下水、土壤污染传播情况，故不进行跟踪监测。

（六）生态

本项目用地属于产业园区内建设项目原有用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，根据《生态环境部办公厅关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》要求，不作评价。

（七）环境风险

1、风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险物质主要为硅油等，均纳入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的物质。

2、车间生产过程风险识别

本项目部分生产设施、车间存在环境风险，项目生产过程风险识别如下表。

表4-25 生产过程风险识别

事故起因

环境风险描述

涉及化学品（污染物）

可能造成的后果

产生施工或者工序

火灾、爆炸

燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境

易燃易爆化学品

对周围大气环境造成短时污染

生产车间、原料区
消防废水通过雨水管进入附近水体

造成内河涌水质恶化，影响水生态环境

生产车间、原料区
事故排放

废气事故排放

大气污染物如非甲烷总烃、颗粒物等

对周围大气环境造成影响

废气排放口

3、评价等级及范围

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表4-26  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

表4-27建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高敏感程度（E1）

IV+

IV
Ⅲ
Ⅲ
环境中敏感程度（E2）

IV
Ⅲ
III
II
环境低敏感程度（E3）

Ⅲ
Ⅲ
II
I
注：IV+为极高环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物质是润滑油，Q值计算结果见表4-29。

表4-28 本项目重大危险源识别情况

序号

危险物质

最大贮存量（t）

风险物质最大存储量qn（t）

危险物质类别

规定的临界量Qn（t）

Q值（qn/Qn）

1

硅油

5
5
附录B.1

2500

0.002
合计

0.002
经上表计算分析，Q=0.002＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。为此，评价等级为简单分析。

4、环境敏感目标情况

本项目500米范围无环境敏感点。

5、环境风险识别

（1）化学品泄漏和火灾、爆炸事故

本项目使用的硅油储存方式均为桶装，生产过程中可能导致桶体破裂，造成化学品的泄漏。泄漏的硅油遇明火会发生火灾、爆炸事故，衍生消防废水和燃烧废气。

（2）危险废物暂存间风险识别

危险废物暂存间地面渗漏，随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏。

（3）废气处理设施风险识别

废气治理设施因停电或故障未能正常运行时，造成废气事故排放。

6、环境风险分析

（1）对地表水环境影响

若泄漏的硅油等和未经处理直排的生产废水进入地表水环境，将对地表水环境造成一定的局部不良影响。

（2）对地下水环境影响

若泄漏的润滑油等和未经处理直排的生产废水逐步渗入土壤，污染地下水，造成一定的局部不良影响。

（3）对大气环境影响

有机废气治理设施因停电或故障未能正常运行时，废气未经处理直接排放，造成局部大气不良影响。

7、环境风险防范措施及应急要求

（1）化学品泄漏事故防范措施

加强对化学品（硅油等）运输、储存过程的管理，规范操作和使用规范，降低事故发生概率；储存间及运输车道必须做好地面硬化工作，且储存间应做好防雨、防渗漏措施，使化学品不轻易流到周围的水体，避免化学品泄漏造成的危害。

（2）危险废物暂存间风险防范措施

危险废物暂存间地面应做好防渗漏措施；危险废物分类妥善收集后，按照相关操作规范储存、处理。

（3）废气事故排放防范措施

加强废气治理设施的日常维护管理，确保废气治理系统处在良好的运转状态，委托有资质的监测机构定期对废气排放口监测，掌握污染物的排放情况，建立废气治理措施运行台账管理制度，杜绝废气事故排放。

8、分析结论

综上，本项目环境风险防范措施是有效可行的，本项目环境风险在落实对应的防范措施后，环境风险可控制在接受范围内。

（八）电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	投料
	颗粒物
	投料粉尘通过半密闭柜收集后进入“设备自带滤芯除尘器”处理，混炼捏合工序产生的粉尘、有机废气、臭气浓度通过管道直连收集后进入“自带布袋+两级活性炭吸附装置”处理后一同通过1根15m高的排气筒（DA001）高空排放
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值

	
	
	混炼捏合工序
	非甲烷总烃、颗粒物
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	混炼捏合工序
	非甲烷总烃（厂界无组织）
	加强车间通排风
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值

	
	
	非甲烷总烃（厂区内无组织）
	
	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值

	
	
	臭气浓度（厂界无组织）
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界新扩改建二级标准限值

	
	投料、混炼捏合工序
	颗粒物（厂界无组织）
	
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	CODCr
BOD5
NH3-N

SS

总氮

总磷
	三级化粪池
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂接纳污水标准两者较严值

	
	冷却用水
	/
	循环使用（定期补充损耗量），定期排放至市政污水管网

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	建议合理布局，使用低噪声的生产设备，减振、隔振，距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，其中不合格品、废普通包装材料交由专业公司处理；废活性炭、废硅油桶等危险废物在危险废物暂存间内暂存后定期交由具有危险废物处理资质的单位进行处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗措施，对危险废物暂存间进行重点防渗处理，并配备应急吸收材料，液态危险废物少量泄漏采用吸收材料处置；危险废物暂存间内设置防泄漏围堰或漫坡，收集泄漏的液态化学品和危险废物。生产车间作为一般防渗区，建议对地面进行防渗处理。

	生态保护措施
	不涉及。

	环境风险

防范措施
	（1）化学品泄漏事故防范措施

加强对化学品（硅油等）运输、储存过程的管理，规范操作和使用规范，降低事故发生概率；储存间及运输车道必须做好地面硬化工作，且储存间应做好防雨、防渗漏措施，使化学品不轻易流到周围的水体，避免化学品泄漏造成的危害。

（2）危险废物暂存间风险防范措施

危险废物暂存间地面应做好防渗漏措施；危险废物分类妥善收集后，按照相关操作规范储存、处理。

（3）废气事故排放防范措施

加强废气治理设施的日常维护管理，确保废气治理系统处在良好的运转状态，委托有资质的监测机构定期对废气排放口监测，掌握污染物的排放情况，建立废气治理措施运行台账管理制度，杜绝废气事故排放。



	其他环境

管理要求
	建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证或填报排污登记，不得无证排污或不按证排污。




六、结论

	综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策要求，用地符合当地用地规划和总体规划要求。项目提出的各项污染防治措施可行，在生产过程中落实本评价提出的各项污染防治措施，认真履行建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

本环境影响报告表通过审批后，建设内容和需要配套的污染防治设施如发生重大变动，建设单位需要重新组织编制和报批环境影响评价文件。建设单位应当严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目竣工后，建设单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，提出验收意见，并依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，主体工程方可正式投入生产。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	废气量（万m3/a）
	/
	/
	/
	4320
	/
	4320
	+4320

	
	非甲烷总烃（t/a）
	/
	/
	/
	0.2871
	/
	0.2871
	+0.2871

	
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	0.1610
	/
	0.1610
	+0.1610

	废水
	废水量（万t/a）
	/
	/
	/
	0.0251
	/
	0.0251
	+0.0251

	
	CODcr（t/a）
	/
	/
	/
	0.0571
	/
	0.0571
	+0.0571

	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	0.0055
	/
	0.0055
	+0.0055

	
	总磷（t/a）
	/
	/
	/
	0.0008
	/
	0.0008
	+0.0008

	一般工业固体废物
	废普通包装物（t/a）
	/
	/
	/
	2.0
	/
	2.0
	+2.0

	
	不合格品（t/a）
	/
	/
	/
	21.15
	/
	21.15
	+21.15

	
	滤芯和布袋收集的粉尘（t/a）
	
	
	
	0.775
	
	0.775
	+0.775

	危险废物
	废活性炭（t/a）
	/
	/
	/
	7.0293
	/
	7.0293
	+7.0293

	
	废硅油桶（t/a）
	/
	/
	/
	0.4
	/
	0.4
	+0.4

	/
	生活垃圾（t/a）
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	+1.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—4—

投料粉尘
半密闭柜收集
两级活性炭吸附装置
15m高排气筒（DA001）
混炼捏合粉尘、有机废气、恶臭
管道直连收集
自带布袋
自带滤芯除尘器



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

280
生活用水
损耗56
那龙河
三级化粪池
广东阳东经济开发区污水处理厂
224
224
251
新鲜用水量
5527
冷却系统用水
损耗5220
5247
循环水量360000
27
251



混炼捏合
过滤
测试
硅橡胶半成品、白炭黑、羟基硅油
投料
冷却水、噪声
粉尘、噪声
粉尘、有机废气、恶臭、冷却水、噪声
冷却水
冷却水
包装入库
废包装材料
纸箱、塑料袋
不合格品



_1234567890.unknown

