
阳环（东）建审〔2026〕59号

阳江市生态环境局关于广东沃联电缆附件有限公司电缆插头生产建设项目生态环境影响报告表的批复

广东沃联电缆附件有限公司：

你公司报批的《广东沃联电缆附件有限公司电缆插头生产建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇赤城六路西边及兴平五路北边广东阳江（阳东区）绿能示范产业园2幢第一、二层（中心地理坐标：东经112度04分52.183秒，北纬21度57分19.782秒），项目占地面积2028平方米，总建筑面积4056平方米。主要建设内容：租赁1栋四层混凝土结构厂房的第一、二层，占地面积2028平方米，建筑面积4056平方米，其中首层设有硫化区、后处理区、检验区、原材料库、重货仓储区、待发货、收货待验区、大件展厅、橡胶来料区、来料检测室、耐压局放大厅、外观及X光检验区等；二层设有包装区、安装练习区、辅料仓、成品仓、半成品仓和办公区等。项目建成后主要从事电缆插头的生产，年产电缆插头39100个，其中10kV电缆插头25000个、35kV电缆插头7000个、66kV电缆插头7000个、110kV电缆插头100个。项目总投资5000万元，其中环保投资100万元。

本项目营运期定员20人，均不在厂内食宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作： 

（一）严格落实水污染防治措施。营运期，项目产生的废水主要为设备间接冷却废水、清洗废水和员工的生活污水。（1）项目热压成型和包胶成型过程中半导电橡胶成型机和绝缘橡胶成型机设备的冷却方式均为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，不添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等辅助剂，冷却水循环使用，定期更换排入市政管网。（2）项目清洗工序无需添加清洗剂、除油剂等辅助添加剂，产生的废水经沉淀池预处理，达标后排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。项目外排的生产废水执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放限值和广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求两者较严值。（3）项目产生的生活污水经三级化粪池预处理，达标后排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。项目外排的生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求的两者最严者。

（二）严格落实大气污染防治措施。营运期，项目产生的废气主要为生产过程中的热压成型、包胶成型、二次固化和打标工序产生的有机废气（以非甲烷总烃及臭气浓度表征）。项目热压成型、包胶成型和二次固化工序车间为密闭正压车间，产生的有机废气通过万向管和集气罩收集，引至一套“两级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高的排气筒（DA001）排放；项目打标工序采用激光打标机利用激光热力刻出所需的标志，无需使用油墨等原辅材料，产生的有机废气在车间内无组织排放。项目排放的非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6现有和新建企业厂界无组织排放限值；厂内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。项目臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排气筒标准及表1新改扩建厂界二级标准值的要求。

本项目VOCs排放量应控制在0.1836t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.0816t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.1020t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。营运期，本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；产生的废普通包装物、不合格原料、橡胶边角料、不合格产品和沉淀池沉渣属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；产生的危险废物主要为废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、分类收集的含油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。
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                                2026年10月30日
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