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阳江市生态环境局关于阳江阳东区海镟五金

制品有限公司建设项目生态环境影响报告表

的批复

阳江阳东区海镟五金制品有限公司：

你公司报批的《阳江阳东区海镟五金制品有限公司建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇赤城东路东边、兴平五路北边（中心地理坐标：东经112度04分50.460秒，北纬21度57分16.943秒），项目占地面积3500平方米，总建筑面积约6500平方米。主要建设内容：租赁1栋三层框架结构的研发楼，占地面积1400平方米，建筑面积4400平方米。其中首层设有1#电泳生产区、振光作业区、生产周转区、行政办公区和污水处理站；二层设有烘干固化区和行政办公区；三层设有包装区和成品仓库等。1栋一层钢结构的生产车间，占地面积2100平方米，建筑面积2100平方米，按功能设有2#电泳生产区、喷粉区、烘干固化区、机加工作业区和周转区等。项目建成后主要从事五金制品生产制造，年产五金刀具200万件、烤具100万件、其他金属日用品700万件。项目总投资300万元，其中环保投资100万元。

本项目营运期定员30人，均不在厂内食宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作： 

（一）严格落实水污染防治措施。营运期，项目产生的废水主要为生产废水（包括：陶化和电泳工序生产废水、电泳上漆工件返工脱漆清洗废水、振光废水、喷淋塔喷淋废水）和员工的生活污水。（1）项目生产过程中产生的生产废水经自建污水处理设施（处理工艺：破乳气浮+污水调节+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR膜过滤+RO反渗透膜，浓水经高温蒸发器处理）处理后回用于企业工艺用水和洗涤用水，不外排。（2）项目产生的生活污水经三级化粪池预处理，达标后排入市政管网，引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理。项目外排的生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求的两者最严者。

（二）严格落实大气污染防治措施。营运期，项目产生的废气主要为电泳上漆和烘干固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃、TVOC及臭气浓度表征），喷粉工序的烘干固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃及臭气浓度表征），天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，喷粉、喷砂和抛丸工序产生的粉尘，焊接工序产生的烟尘。（1）项目两条电泳生产线车间为密闭正压车间，电泳池产生的有机废气均采用顶部集气罩进行收集；烘干固化线均为密闭负压生产线，产生的燃烧废气及烘干固化的有机废气通过集气管与排放口连接进行收集（其中1#烘干固化线为1#电泳线配套，2#烘干固化线为2#电泳和喷粉共用）分别引至各配套的“喷淋塔+除雾器+两级活性炭”处理后，分别通过15m高的排气筒（DA001、DA003）排放。项目电泳上漆和烘干固化工序有组织排放的非甲烷总烃和VOCs执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值；烘干固化线燃烧机燃烧工序有组织排放的SO2、NOX和颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44_27-2001）第二时段二级标准排放限值的两者较严值。（2）项目喷粉车间为密闭负压自动喷粉房，产生的粉尘收集至各自滤芯回收装置重新回用于生产，外排的粉尘经一套布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒（DA002）排放；项目喷砂和抛丸工序采用全封闭设备，产生的粉尘通过设备废气排口直连引至各自配套的“布袋除尘器”装置处理后分别通过一根15米高排气筒（DA004、DA005）高空排放；项目焊接工序采用氩弧焊，产生的烟尘采用移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。项目喷粉、喷砂和抛丸工序有组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。项目无组织排放的SO2、NOX和颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值。厂内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。项目臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排气筒标准及表1新改扩建厂界二级标准值的要求。

本项目VOCs排放量应控制在0.176t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.127t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.049t/a以内）；NOx排放量应控制在0.187t/a以内（其中：NOx有组织排放量应控制在0.1776t/a以内，NOx无组织排放量应控制在0.0094t/a以内）。
（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。营运期，本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；喷粉粉尘滤芯过滤系统收集的粉尘回用于生产，喷砂机配备磨料回收循环系统收集的金刚砂回用于生产；产生的废普通包装物、其他收集的粉尘和焊烟颗粒物、废金刚砂、金属边角料、金属碎屑和不及格产品属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；产生的危险废物主要为废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、污水处理站的污泥和浓缩液、RO废膜、分类收集的含油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。
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