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阳江市生态环境局关于阳江纳谷科技有限公司电泳生产线改建项目生态环境影响报告表

的批复

阳江纳谷科技有限公司：

你公司报批的《阳江纳谷科技有限公司电泳生产线改建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区东城镇裕东一路25号（中心地理坐标：东经112度01分04.621秒，北纬21度54分10.730秒），原项目占地面积33348.28平方米，总建筑面积48451.72平方米，主要建设内容包括5栋综合楼（其中1栋四层综合楼1、1栋二层综合楼2、1栋三层综合楼3、1栋四层综合楼4、1栋一层综合楼6）、1间一层生产车间、1间一层发电机房、1间一层配电房和1栋四层办公楼等，设有2条阳极氧化生产线（自编“1#号线和2#号线”），其中1#号线的阳极氧化表面加工2508万件，合计铝制品约300吨，2#号线的阳极氧化线表面加工250万件，合计铝制品约30吨。主要从事环保节能灯具和LED手电筒等铝制品生产，年产环保节能灯具和LED手电筒等铝制品450吨。总投资8722万元，其中环保投资816万元。现项目拟对原厂房的2#号线的阳极氧化线车间进行改建，取消原加工250万件/年产能的阳极氧化线，改建为1条250万件/年的电泳漆表面加工生产线，改建前后的产能不变，改建项目总投资60万元，环保投资30万元。

原项目营运期定员500人，均在厂内就餐，不在厂内住宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。改建后项目定员和工作制度不变。
二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作： 

（一）严格落实水污染防治措施。营运期，本改建项目无新增废水产生。

（二）严格落实大气污染防治措施。营运期，项目产生的废气主要为电泳漆涂装和烘干固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃及臭气浓度表征）。项目电泳漆涂装和烘干固化工序车间为密闭负压车间，产生的有机废气通过通风口收集，依托原项目的“水喷淋塔+除雾器+两级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高的排气筒（DA005）排放，有组织排放的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值较严值；厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9规定的企业边界大气污染物浓度限值；厂内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排气筒标准及表1新改扩建厂界二级标准值的要求。

本项目VOCs排放量应控制在0.1892t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.1216t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.0676t/a以内）。改建后项目VOCs总排放量应控制在0.265t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.1703t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.0947t/a以内）。
（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。营运期，本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；产生的危险废物主要为预脱脂槽液、阴极电泳槽液、废化学品包装容器、废活性炭，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

                            阳江市生态环境局
                                2026年9月17日
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